#NVRAM variables file for BCM94330 SD FC AGB board T77H360.00_EVT5
manfid=0x2d0
prodid=0x0547
vendid=0x14e4
devid=0x4360
boardtype=0x05e1
boardrev=0x1202
boardflags=0x10080a00
nocrc=1
xtalfreq=26000
boardnum=22
macaddr=00:90:4c:c5:12:38
ag0=0x02   
ag1=0x40   
aa2g=1
aa5g=1
ccode=XZ
regrev=1
pa0itssit=0x20
pa0b0=4924
pa0b1=-595
pa0b2=-157
rssismf2g=0xa
rssismc2g=0x3
rssisav2g=0x7
#rssi params for 5GHz
rssismf5g=0x4
rssismc5g=0x3
rssisav5g=0x7
#PA parameters for lower a-band
pa1lob0=5050
pa1lob1=-630
pa1lob2=-195
#PA parameters for midband
pa1b0=4880
pa1b1=-625
pa1b2=-200
#PA parameters for high band
pa1hib0=4880
pa1hib1=-620
pa1hib2=-190
rxpo5g=0
maxp2ga0=0x44
maxp5ga0=0x3A
maxp5gla0=0x3A
maxp5gha0=0x3A
# 2.4G Tx Power offsets
ofdm2gpo=0x22222222
mcs2gpo0=0x4444
mcs2gpo1=0x4444
# 5G Tx Power offsets
ofdm5gpo=0x00000000
ofdm5glpo=0x00000000
ofdm5ghpo=0x00000000
mcs5gpo0=0x2222
mcs5gpo1=0x2222
mcs5glpo0=0x2222
mcs5glpo1=0x2222
mcs5ghpo0=0x2222
mcs5ghpo1=0x2222
sromrev=3
il0macaddr=00:90:4c:c5:12:38
wl0id=0x431b
cckPwrOffset=6
triso2g=3
#swctrlmap_2g=0x44844484,0x42824282,0x42824282,0x18282,0x1ff
swctrlmap_2g=0x04040404,0x02020202,0x02020202,0x18282,0x1ff
triso5g=6
swctrlmap_5g=0x10101010,0x28282020,0x20202020,0x10202,0x0f8
noise_cal_ref_2g=53
rfreg033=0x19
rfreg033_cck=0x1f
dacrate2g=160
dacrate5g=160
txalpfbyp2g=1
bphyscale=17
cckPwrIdxCorr=-15
pacalpwr5glo=13
pacalpwr5glo1=11
pacalpwr5g=13
pacalpwr5g1=11
pacalpwr5ghi=13
pacalpwr5ghi1=11
#pacalpwr2g1=13
#pacalath2g=180
#pacalidx2g1=55
pacalpwr2g=13
txgaintbl=1
rfreg088=15
cckdigfilttype=20
noise_cal_adj_2g=-3
#wake on wireless LAN
sd_gpout=0
sd_gpval=1
sd_gpdc=0
#RSSI adjustment
rssi_offset=5
