                   ********************************************
                                  ASUSDVD XP

                   (c) Copyright ASUS Corp.1997-2001
                   ********************************************

Dikujeme Vám za použití aplikace ASUS ASUSDVD XP!

Tento soubor README obsahuje nejnovijší údaje o aplikaci ASUSDVD XP. Úplné 
informace o aplikaci ASUSDVD XP a jejím použití lze nalézt v nápovidi 
online nebo v uživatelské poíruece.
 
- Novinky v aplikaci ASUSDVD XP
- Další funkce v aplikaci ASUSDVD XP
- Kompatibilita s hardwarem
- Obecné poznámky ke kvaliti poehrávání
- Podpora DirectShow spoleenosti Microsoft(tm)
- Omezení v systému Windows NT, verze 4.0


===================================
NOVINKY V APLIKACI ASUSDVD XP
===================================

Podrobnosti a vysvitlení k jednotlivým funkcím lze nalézt v nápovidi online 
nebo v uživatelské poíruece.

-------
 Zvuk
-------

 * Certifikovaný vícekanálový digitální prostorový dekodér DTS na poehrávání 
   titulu DVD DTS a zvukových CD DTS. (*) 

 * Dekodér Dolby Pro Logic II, který zpracovává zdroje stereosignálu, jako na 
   poíklad MP3, zvukové CD, Video CD, Super Video CD a LPCM/MPEG zvukové DVD, na 
   prostorový zvuk v prostoedí s více reproduktory. (*)

 * SRS TruSurroundXT(tm), balíeek zvukových prostoedku obsahující TruSurround, 
   Dialog Clarity Enhancement a TruBass, nabízí rozšíoený virtuální prostorový zvuk a virtuální vnímání 
   basu na dvou reproduktorech. (*)

 * Umožouje interaktivní rozmístiní virtuálních reproduktoru pomocí technologie 
   A3D a Microsoft DirectSound3D.

 * Podporuje dynamické ovládání rozsahu Dolby Digital v prostoedí tichém, 
   normálním a hlueném. Je též užiteený pro zesílení slyšitelné hlasitosti na 
   noteboocích a poenosných poeítaeích.

 * Možnost smišovat nízkofrekvenení efekt pro sluchátka, systémy se dvima a 
   etyomi reproduktory.

 * Podporuje osmikanálové zvukové karty jako Guillemot GameTheater XP pro 
   poehrávání titulu DVD se stopami Dolby Digital Surround EX a zajišťuje výstup 
   osmi diskrétních zvukových kanálu. (*)

 * Podporuje vícekanálový výstup DTS/Dolby Digital nebo SPDIF pod operaením 
   systémem Windows XP a Windows 2000 (s nainstalovaným Service Pack 2) v rozhraní 
   Microsoft WAVEFORMATEXTENSIBLE. (*)

 Poznámka(*): Úplný vícekanálový dekodér DTS/Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, 
 vlastnosti Dolby Headphone a SRS TruSurroundXT jsou všechny volitelné a nemusí 
 být k dispozici ve vaší verzi ASUSDVD XP.

-------
 Video
-------

 * Plný rozsah nastavení videa, veetni novi poidaných ovládacích prvku 
   kontrastu a sytosti, spoleeni s puvodními ovládacími prvky jasu, žluté/modré a 
   eervené/zelené.

 * Etyoi výchozí profily videa: Puvodní, Ostrý, Jasný a Hledišti.

 * Schopnost vytváoet, definovat a ukládat vlastní profily videa!

 * Certifikováno nové urychlení videa Microsoft DirectX Video Acceleration 
   WHQL. Podporuje poehrávání videa DVD používáním hardwarových dekódovacích 
   obvodu videa MPEG v grafických eipech a integraeních eipových sadách ATI, 
   Intel, NVidia, PowerVR a SiS pod operaeními systémy Windows XP, Windows 2000, 
   Windows ME a Windows 98.

 * Podporuje plný rozsah grafických karet s dvojím zobrazením, jako na poíklad 
   ATI Radeon 8500/7500, Radeon VE, NVidia GeForce2 MX/MX200/MX400 a oadu Matrox.

 * Rozšíoené zachycování obrazu pomocí speciální interpolaení technologie 
   spoleenosti ASUS. K dispozici je zachycení ve velikosti puvodního snímku 
   videa DVD (zdroj videa) nebo aktuální velikosti okna videa.
    
 * Rozšíoené odstraniní prokladu videa a poevzorkování UV.
 
 * Jsou podporovány širokoúhlé monitory se správným pomirem stran filmu jak 
   16:9, tak ve formátu Letterbox 4:3.

--------------------
 Formáty poehrávání
--------------------

  * Podporuje poehrávání všech formátu DVD: DVD Video, DVD Video Recording (na 
    DVD-RAM nebo DVD-RW), cDVD (DVD na CD-R/RW), cdDVD a miniDVD. 

  * Podporuje poehrávání disku Super Video CD a Video CD 2.0.

  * Soubory DVD lze poehrávat a prohlížet poímo z kterékoliv složky na vašem 
    pevném disku. 

  * Kompatibilní s novými kombinovanými jednotkami DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+RW 
    nebo DVD-ROM/CD-RW s rozhraním 1394, ATAPI, SCSI nebo Card Bus.

-----------------------------------------
 Procházení a uživatelské ovládací prvky 
-----------------------------------------

  * Rozšíoený panel navigaeních nástroju: poidán posuvník rychlosti. Upravte si 
    panel nástroju - rozhodnite se, které funkce si poejete zaelenit. K dispozici 
    je také možnost zobrazení panelu nástroju pouze v režimu celé obrazovky.

  * Možnost zobrazení okna videa vždy navrchu.

  * Nastavení posuvu myší: mezi upravené funkce posuvu myší patoí "Poevíjení 
    ruznou rychlostí zpit/vpoed", "Poedchozí/další kapitola", "Nastavení 
    hlasitosti" nebo "Easové hledání".

  * Easové hledání trvající od 1 do 600 vteoin pomocí "O stránku nahoru" a "O 
    stránku dolu". 

  * Automatické pokraeování poehrávky DVD: pokud došlo k poerušení poehrávání, 
    má uživatel poíšti možnost shlédnout film od zaeátku nebo pokraeovat od místa 
    poerušení.

  * Poehrávání Pomalu/Rychle/Krokovat smirem vpoed/vzad od rychlosti 1/8X 
    (pouze Expresní nabídka) do 32X!

--------
 Ruzné
--------

  * Certifikováno v laboratooi Microsoft WHQL (Windows Hardware Quality Lab) s 
    operaeními systémy Windows XP, Windows 2000, Windows Millennium a Windows 98. 
    Je plni integrován nový vzhled oken a dialogu Windows XP. 

  * Monitor informací o titulu a dynamické poenosové rychlosti zobrazuje 
    aktuální místo v titulu a poenosovou rychlost videa (pevnou nebo prominnou), 
    typ kódování zvuku, informace o kanálu a poenosové rychlosti zvuku.

  * Optimalizováno pro Intel SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2) a AMD 3DNow! 
    Profesionální instrukení sady (v nové generaci procesoru Athlon a Duron).

  * Nový portál i-Power DVDonet.com, kde jsou poslední novinky o DVD a 
    zdrojích. Stránky portálu lze aktualizovat a prohlížet pozdiji v režimu 
    offline.

  * Škálovatelná technologie vzhledu: etyoi novi navržené a revidované vzhledy, 
    veetni Crystal XP, Oscar XP, Neo XP a Epiphany XP. U každého vzhledu má 
    uživatel možnost poepínat mezi plni fungující verzí a minimalizovanou verzí, 
    eímž se zlepšuje efektivita pracovní plochy.

  * Možnost importu a exportu oblíbených záložek DVD z/na jiný poeítae.


=========================================
DALŠÍ FUNKCE V APLIKACI ASUSDVD XP
=================================-=======

 * Podpora Dolby Headphone (*)

 * Funkce Opakovat AB

 * Proprietární technologie "dvojích titulku" Spolu opakováním od místa A do 
   místa B, vhodné pro výuku cizích jazyku.

 * Dekodér doprovodných textu

 * Funkce Digitální lupa

 * Nástroje na diagnostiku systému veetni nástroje na zjišťování stavu a 
   povolení DMA pro všechny druhy eipových sad spoleeností Intel, VIA, SiS, ALi a 
   AMD. Podpora systému Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98, Windows 
    98 SE a Windows 95 OSR2.

 * Podpora rozhraní HID (Human Interactive Devices) spoleenosti Microsoft pro 
   multimediální klávesnice kompatibilní s HID, které vyrábí spoleenosti Logitech 
   a Microsoft, a dalších vstupních zaoízení sloužících k poímému ovládání 
   ASUSDVD XP. 

 * Podpora obrazovkové nabídky (OSD). Lze minit druh písma, velikost písma, 
   barvu písma, dobu zobrazení na obrazovce, polohu na obrazovce a barvu pozadí 
   obrazovkové nabídky.

 * Informaení stránka v konfiguraci ASUSDVD XP zobrazuje stav poehrávaee, 
   grafický režim, atributy videa/zvuku/díleích obrázku a veškeré údaje o 
   hardware.

 * Prohlížee obrázku v místi záložek a pružná správa záložek. U každé záložky 
   není nutné rueni zapisovat popis scény.

 * Prohlížee obrázku kapitol

 * Víceuživatelské blokování nevhodných scén a správa uživatelu

 * Pružné zachycení obrázku do libovolné složky, jako tapety nebo do schránky 
   systému Windows

 * Možnost zobrazení širokoúhlých filmu ve formátech Letterbox a Pan&Scan. V 
   režimu Pan&Scan mužete poidržet stisknuté tlaeítko myši a tažením poemístit 
   obrazové okno.

 * Poehrává velké množství typu mediálních souboru, zvuková CD i Video CD

    Stopy zvukového CD (*.CDA)
    Objektové soubory DVD-Video (*.VOB)
    Objektové soubory DVD-Video Recording (*.VRO)
    Zvukové soubory Dolby Digital AC-3 (*.AC3)
    Zvukové soubory MIDI (*.MID; *.RMI)
    Soubory MPEG-1 a 2 (*.MPG; *.MPEG)
    Soubory MPEG-1 Audio Layer-2 (*.MP2)
    Soubory MPEG-1 Audio Layer-3 (*.MP3)
    Soubory seznamu MPEG-1 Audio Layer-3 (*.M3U)
    Soubory seznamu pro ASUSDVD XP (*.PLS)
    Soubory MPEG-1 Video (*.M1V)
    Soubory MPEG-2 Video (*.M2V)
    Zvukové soubory Microsoft Waveform (*.WAV)
    Soubory Windows Media (*.ASF; *.WM; *.WMA; *.WMV)
    Soubory Video for Windows (*.AVI)
    Soubory Video CD (*.DAT)

 Poznámka(*): volitelné vlastnosti


==========================
KOMPATIBILITA S HARDWAREM
==========================

 * Kompletní podpora zvukových vícekanálových zaoízení (4 nebo 6) a 
   SPDIF/Toslink, veetni (avšak bez omezení se jen na tato) zaoízení vyrábiných 
   spoleenostmi Analog Devices, Aureal, Creative, Cirrus/Crystal, CMedia, ESS, 
   Fortemedia, KCTech, Philips/VLSI, Realtek, Sigmatel, SiS, TI, Yamaha, VIA a 
   jakýchkoliv dalších zvukových zaoízení, která podporují rozhraní Microsoft 
   WAVEFORMATEXTENSIBLE. 

   Mezi podporované zvukové karty patoí, avšak neomezují se jen na ni:

     Creative Sound Blaster Live! oady 5.1
     Oada Creative Sound Blaster Audigy
     Hercules GameTheater XP 
     Philips Acoustic Edge
     Turtle Beach Santa Cruz
     VideLogic Sonic Fury

   Aby tato funkce náležiti pracovala, doporueuje se vždy nainstalovat 
   nejnovijší ovladae od puvodního výrobce karty nebo zaoízení a nepoužívat 
   jakýchkoliv ovladaeu zahrnutých v systému Windows. 


 * Podporuje hardware na urychlené poehrávání videa v grafických eipech nebo 
   integrovaných eipových sadách spoleeností ATI, Intel, NVidia, PowerVR, SiS, 
   Trident a VIA/S3. Mezi funkce urychlení patoí Inverzní diskrétní kosinová 
   transformace (iDCT; pouze u ATI), technologie Hardware Motion Compensation a 
   Subpicture Alpha Blending. 

   Jsou rovniž podporovány grafické karty jakéhokoliv jiného výrobce, které 
   zajišťují schopnost poekrývání DirectDraw.  
   
   S novi vyvinutým rozhraním Microsoft DirectX Video Acceleration API, 
   hardwarového urychlení DVD lze využít nejen v systému Windows ME a Windows 98, 
   ale též v systémech Windows XP a Windows 2000. ASUSDVD XP je v plném 
   souladu s DirectX VA a je certifikován v laboratooích Microsoft WHQL.

   Pokud je povoleno "Hardwarové urychlení", na nikterých systémech možná 
   uvidíte titulky v zajímavých barvách. Je to zpusobeno skuteeností, že ovladae 
   grafické karty podporuje pouze starý formát rozhraní Microsoft DirectX VA. Aby 
   tato funkce pracovala bezchybni, doporueuje se nainstalovat nejnovijší ovladae 
   od puvodního výrobce karty nebo eipu.

   Avšak pokud i v poípadi použití nejnovijšího ovladaee pod operaením systémem 
   Windows 2000 nebo Windows XP problém poetrvává, budete muset zakázat volbu 
   "Hardwarové urychlení". V systémech Windows ME a Windows 98 poinutí 
   poejmenování souboru "CLDXVA.AX" v programové složce ASUS ASUSDVD XP 
   program, aby použil speciální rozhraní specifické pro daného výrobce a nikoliv 
   DirectX VA. Touto metodou je možné používat hardwarové urychlení.  

 * ASUSDVD XP je plni optimalizován pro multimediální instrukení sady, 
   jako na poíklad AMD 3DNow! Professional, Enhanced 3DNow!, 3DNow!, Intel 
   Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2), SSE a MMX.

 * Je kompatibilní s novými kombinovanými jednotkami DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+RW 
   nebo DVD-ROM/CD-RW s rozhraním 1394, ATAPI, SCSI nebo Card Bus, za poedpokladu, 
   že jednotka je v souladu se sadou poíkazu SFF8090 a SBP-2 (je-li použitelná).

 * Je kompatibilní se všemi eipovými sadami Socket 478, Socket 423, Socket370, 
   Slot1, SocketA a SlotA vyrábinými spoleenostmi Intel, VIA, SiS, ALi a AMD. Je 
   také kompatibilní se systémy Transmeta Crusoe.
 

======================================
OBECNÉ POZNÁMKY KE KVALITI POEHRÁVÁNÍ
======================================

 * Aby bylo možné použít dekodéru Dolby Headphone, SRS TruSurroundXT nebo Dolby 
   Pro Logic II nebo poehrávat DVD tituly mající stopy prostorového zvuku DTS, 
   doporueuje se použít procesoru s taktovací frekvencí 400 MHz nebo vyšší a 
   majícím poinejmenším 128 MB systémové pamiti RAM.

 * V režimu dvou reproduktoru (Konfigurace zvuku), muže mít volba 
   "A3D/DirectSound3D" v porovnání s volbou "Stereo" nebo "Dolby Surround" slabší 
   hlasitost zvuku. Jedná se o normální jev.

 * Povolení profilu videa jako "Ostrý", "Hledišti" nebo "Jasný" namísto 
   "Puvodní" spotoebuje další výkon procesoru CPU. Také se doporueuje použít 
   systému pracujícího s taktem minimálni 400 MHz.

 * Omezení poi poehrávání souboru DVD na jednotce pevného disku:

   - Chce-li uživatel poehrávat sadu souboru, mil by otevoít "VIDEO_TS.IFO" 
     (pro formát DVD Video) nebo "VR_MANGR.IFO" (pro formát DVD Video Recording).
   - Funkce automatického pokraeování DVD nebude k dispozici.
   - Záložky lze nastavit poi poeáteením poehrávání, avšak poi opitném 
     poehrávání sady souboru nebudou dostupné k vyvolání.

 * Zlepšení kvality poehrávání zpoístupniním režimu DMA jednotky DVD-ROM:

   Kvuli snížení zatížení procesoru poi poístupu na DVD se durazni doporueuje 
   zpoístupnit DMA pro jednotku DVD-ROM. Systémy Windows XP, Windows 2000, Windows 
   ME, Windows 98, Windows 98SE a Windows 95 OSR2 mají vestavinou podporu DMA. 

   Po instalaci aplikace ASUSDVD XP se automaticky spustí pomocný program 
   spoleenosti ASUS pro diagnostiku systému a pomuže uživateli aktivovat DMA. 
   Avšak pod operaením systémem Windows XP pouze zobrazí stav DMA na vašich 
   jednotkách DVD-ROM, protože systém Windows XP povoluje, podle výchozího 
   nastavení, podporu DMA poi procesu instalace.

 * Zobrazení:

   ASUSDVD XP podporuje Microsoft(tm) DirectDraw, DirectSound a 
   DirectSound3D. Poed používáním aplikace ASUSDVD XP se doporueuje 
   nainstalovat nejnovijší verzi DirectX Runtime spoleenosti Microsoft(tm). 

   Pro optimální výkon poi poehrávání a kvalitu videa aplikace ASUSDVD XP 
   vyžaduje režim poekrývání DirectDraw. Poevážná eást dnešních grafických karet 
   tuto vlastnost podporuje. 

   Pokud nelze vytvooit poekrývání DirectDraw, ASUSDVD XP použije 
   pomalejšího režimu oznaeovaného jako režim DirectDraw mimo obrazovku. Poíeinou 
   jsou vysoké hodnoty hloubky barev, rozlišení nebo obnovovací frekvence. Šíoka 
   pásma nedostaeuje k vytvooení poekrývání nebo grafická karta vyžaduje instalaci 
   nejnovijší verze DirectX Runtime. Zkuste snížit rozlišení pracovní plochy, 
   hloubku barev nebo obnovovací frekvenci a potom akci zopakovat. 

   Nedoporueuje se spouštit aplikaci ASUSDVD XP v nižším rozlišení než 640x480, 
   protože rozlišení používané tituly DVD je vyšší než 640x480.


==============================================
PODPORA DIRECTSHOW SPOLEENOSTI MICROSOFT (tm)
==============================================

 * Aplikace ASUSDVD XP vyhovuje standardu DirectShow spoleenosti Microsoft 
   (tm). Interaktivní tituly DVD nebo hry mohou používat filtry DirectShow 
   aplikace ASUSDVD XP pro dekódování videoklipu o vysokém rozlišení ve formátu 
   MPEG-2 nebo velmi kvalitních zvukových souboru ve formátu Dolby Digital, které 
   k takovýmto titulum patoí.

   Aby byla zajiština správná funkce filtru, je nutné nainstalovat nejnovijší 
   DirectX Runtime.


========================================
OMEZENÍ V SYSTÉMU WINDOWS NT, VERZE 4.0
========================================

 * Pro správnou funkci aplikace ASUSDVD XP v systému Windows NT, verze 
   4.0, je nutné nainstalovat Service Pack 5 nebo vyšší. 

 * V systému Windows NT, verze 4.0, není k dispozici panel navigaeních 
   nástroju.


    


  
