                   ********************************************
                                  ASUSDVD XP

                   (c) Copyright ASUS Corp.1997-2002
                   ********************************************

Tack för att du använder ASUS ASUSDVD XP!

Denna README-fil innehåller den senaste informationen om ASUSDVD XP. För 
fullständiga instruktioner om hur du använder ASUSDVD XP, se online-
hjälpen eller bruksanvisningen.
 
- Vad är nytt i ASUSDVD XP
- Ytterligare egenskaper hos ASUSDVD XP
- Hårdvarukompatibilitet
- Frågor som rör allmän uppspelningsprestanda och kvalitet
- Stöd för Microsoft(tm) DirectShow
- Begränsningar under Windows NT 4.0


=============================
VAD ÄR NYTT I ASUSDVD XP
=============================

För ytterligare information och ytterligare förklaringar av varje funktion , se 
online-hjälpen eller användarhandboken.

-------
 Audio
-------

 * Certifierad mulitkanal DTS digitalljudsdekoder för att spela DTS DVD-titlar 
   och DTS  audio-CD. (*) 

 * Dolby Pro Logic II dekoder som överför stereokällor som MP3, audio-CD, video 
   CD, super video CD och LPCM/MPEG audio DVD till surround-ljud i en 
   multihögtalare. (*)

 * SRS TruSurroundXT(tm), ett audiopaket som innehåller TruSurround, Dialog Clarity Enhancement och 
   TruBass, erbjuder förbättrat virtuellt surroundljud och virtuell basupplevelse 
   i 2 högtalare. (*)

 * Möjliggör placering av interaktiva virtuella högtalare med hjälp av A3D och  
   Microsoft DirectSound3D teknologier.

 * Stöder Dolby Digital Dynamiska intervallkontroll för tyst, normal eller 
   bullrig miljö. Även användbar för att öka ljudvolymen på en bärbar dator.

 * Alternativ att mixa lågfrekvenseffekt för hörlurar och system för 2 eller 4 
   högtalare.

 * Stöder 8 kanalers ljudkort, t.ex. Guillemot GameTheater XP, för att spela 
   upp DVD-titlar med Dolby Digital Surround EX-spår och visar uteffekt för 8 
   separata ljudkanaler. (*)

 * Stöder DTS/Dolby Digital multikanal eller SPDIF uteffekt i Windows XP och 
   Windows 2000 (med installerat Service Pack 2) i Microsoft WAVEFORMATEXTENSIBLE 
   gränssnitt. (*)

 OBS(*)! Komplett uppsättning mulitkanalegenskaper av DTS/Dolby Digital, Dolby 
 Pro Logic II dekoder, Dolby Headphone och SRS TruSurroundXT är alla valfria, 
 och det är inte säkert att dessa är tillgängliga i din ASUSDVD XP version.

-------
 Video
-------

 * Kompletta videojusteringar inklusive nyligen tillagda justeringarna för 
   kontrast och mättnad tillsammans med ursprunglig ljusstyrka, gul/blå- och 
   röd/grönkontroll. 

 * Fyra videostandardprofiler: Original, klar, ljus och salong.

 * Möjligheten att skapa, bestämma och spara dina egna videoprofiler!

 * Den nya certifierade Microsoft DirectX Videoacceleration WHQL. Stöder DVD 
   videouppspelning genom att använda MPEG-hårdvara för  videodekoderkretsar i 
   ATI, Intel, NVidia, PowerVR och SiS displaychips / integreringschips i Windows 
   XP, Windows 2000, Windows ME och Windows 98.

 * Stöder kompletta bildskärmskort för dual view, t.ex. ATI Radeon 8500/7500, 
   Radeon VE, NVidia GeForce2 MX/MX200/MX400 och Matrox serierna.

 * Förbättrad skärminfångning genom användandet av ASUSs inbyggda 
   interpolationsteknik.  Alternativet att spara som ursprunglig DVD 
   videobildstorlek (videokälla) eller valda videofönster storlek är tillgänglig.
    
 * Förbättrad video sammanflätare och UV up-samplare.
 
 * Widescreen monitorer stöds av korrekta displayproportioner för 16:9 filmer 
   och 4:3 letterboxfilmer. 

--------------------
 Uppspelningsformat
--------------------

  * Stöder uppspelning av samtliga DVD-format: DVD Video, DVD Video Recording 
    (i DVD-RAM eller DVD-RW), cDVD (DVD in CD-R/RW), cdDVD, och miniDVD. 

  * Stöder uppspelning av supervideo CD och video CD 2.0 skivor.

  * DVD-filer kan spelas upp och förhandsgranskas direkt från vilken mapp som 
    helst i din HDD. 

  * Kompatibel med nya DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+RW eller DVD-ROM/CD-RW combo 
    drive med 1394, ATAPI, SCSI eller Card Bus gränssnitt.

-----------------------------------
 Navigation och användarkontroller
-----------------------------------

  * Förbättrad verktygsfältsnavigering: skjutkontroll för hastighet har lagts 
    till. Anpassa ditt verktygsfält genom att bestämma vilka funktioner du vill 
    lägga till. Alternativet att visa verktygsfältet endast i läget för hel 
    bildskärm finns även. 

  * Videofönster finns alltid som toppalternativ.

  * Inställningar Scroll-mus: anpassade funktioner för musscroller inkluderar 
    "Shuttle bakåt/framåt", "Föregående/Nästa kapitel", "Volymjusteringar" eller 
    "Tidssökning".

  * Tidssökning med en varaktighet från 1 till 600 sekunder genom att använda  
    "Sida upp" och "Sida ner". 

  * DVD fortsätt automatiskt uppspelning: om en filmuppspelning avbryts, kommer 
    uppspelningen att återupptas, nästa gång du vill titta, antingen från filmens 
    början eller från den scen där filmen avbröts.

  * Långsam/Snabb/Stega framåt/bakåt uppspelning från hastigheterna 1/8X 
    (endast Snabbmeny) till 32X!

---------
 Diverse
---------

  * Microsoft WHQL (Windows Hardware Quality Lab) certifierad med Windows XP, 
    Windows 2000, Windows Millennium och Windows 98. Nya Windows XP är helt 
    integrerat med fönster och dialoger. 

  * Titelinformation och dynamisk bithastighetsmonitor visar vald position för 
    titel och videobithastighet (bestämd eller variabel), ljudkodningstyp, 
    kanalinformation och ljudbithastighet.

  * Optimerad för Intel SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2) och AMD 3DNow! 
    Professionell (i den nya generationens Athlon och Duron processorer) 
    instruktionsuppsättning. 

  * Nya i-Power-DVDonet.com portal för de senaste DVD-nyheterna och resurserna. 
    Portalsidor kan uppdateras och visas senare offline. 

  * Skalbar skinnteknologi: fyra nydesignade och reviderade skinn inklusive 
    Crystal XP, Oscar XP, Neo XP och Epiphany XP. Med varje skinn kan du växla 
    mellan den fungerande maximerade versionen och en minimerad version för att 
    spara plats på ditt skrivbord.

  * Importera och exportera dina favorit-DVD-bokmärken till/från en annan 
    dator.


=================================
NYA FUNKTIONER i ASUSDVD XP
=================================

 * Dolby Headphone support (*)

 * Upprepa AB-funktion

 * Patenterad "Dubbel text"-teknologi. Lämplig för språkinlärning tillsammans 
   upprepningsfunktionen AB

 * Dekoder för dold textning

 * Digital Zoom-funktion

 * Verktyg för systemdiagnostik inklusive ett detektionsverktyg som möjliggör 
   DMA för alla slags chipsets från Intel, VIA, SiS, ALi och AMD. Stöder Windows 
   XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98, Windows 98 SE och Windows 95 OSR2.

 * Stöder Microsoft HID (Human Interactive Devices) gränssnitt för HID-
   anpassade tangentbord för multimedia, liknande de från Logitech, Microsoft 
   eller andra indataenheter för att kontrollera ASUSDVD XP direkt. 

 * Stöd för OSD (On Screen Display). Kan ändra typsnitt, typsnittsstorlek, 
   typsnittsfärg, visningslängd, displayplacering och OSD bakgrundsfärg.

 * Informationssida om konfiguration i ASUSDVD XP visar spelarens status, 
   visningsläge, video-/audio-/underbildsegenskaper och fullständig 
   hårdvaruinformation.

 * Visuellt bokmärkesinnehåll och flexibel bokmärkeshantering. Man behöver inte 
   skriva in scenbeskrivningar manuellt för varje bokmärke.

 * Visuellt kapitelinnehåll

 * Föräldrakontroll och användarhantering för flera användare

 * Flexibel skärminfångning till vilken mapp som helst, Windows skrivbord eller 
   Windows urklipp

 * Alternativet att visa widescreenfilmer i letterbox eller Pan&Scan-läge. I 
   Pan&Scan-läget kan du hålla musknappen nere och dra för att panorera videon.

 * Spelar ett stort antal mediafiler samt audio-CD och video-CD

    Audio-CD spår (*.CDA)
    DVD-Video objektfiler (*.VOB)
    DVD-Video spela in objektfiler (*.VRO)
    Dolby Digital AC-3 audiofiler (*.AC3)
    MIDI Audiofiler (*.MID; *.RMI)
    MPEG-1/2-filer (*.MPG; *.MPEG)
    MPEG-1 Audio Layer-2-filer (*.MP2)
    MPEG-1 Audio Layer-3-filer (*.MP3)
    Spellistefiler för MPEG-1 Audio Layer-3 (*.M3U)
    Spellistefiler för ASUSDVD XP (*.PLS)
    MPEG-1 Videofiler (*.M1V)
    MPEG-2 Videofiler (*.M2V)
    Microsoft Waveform audiofiler (*.WAV)
    Windows Mediafiler (*.ASF; *.WM; *.WMA; *.WMV)
    Video för Windows-filer (*.AVI)
    Video CD-filer (*.DAT)

 OSB(*)! Valfria egenskaper


======================
HÅRDVARUKOMPATIBILITET
======================

 * Komplett multikanal (4 eller 6) och stöd för ljudenheten SPDIF/Toslink, 
   inklusive (men inte begränsat till) de som tillverkas av Analog Devices, 
   Aureal, Creative, Cirrus/Crystal, CMedia, ESS, Fortemedia, KCTech, 
   Philips/VLSI, Realtek, Sigmatel, SiS, TI, Yamaha, VIA och annan ljudenhet som 
   stöder Microsoft WAVEFORMATEXTENSIBLE gränsnitt. 

   Populära ljudkort som stöds inkluderar, men är inte begränsade till:

     Creative Sound Blaster Live! 5.1 family
     Creative Sound Blaster Audigy family
     Hercules GameTheater XP 
     Philips Acoustic Edge
     Turtle Beach Santa Cruz
     VideLogic Sonic Fury

   Vi rekommenderar att du alltid installerar den senaste drivrutinen från 
   originalkort/enhetstillverkaren, men använd inte några inbyggda 
   Windowsdrivrutiner för den här versionen om den ska fungera korrekt. 


 * Stöder videouppspelning hårdvaruacceleration i bildskärmschipset eller 
   integrerade chipset från ATI, Intel, NVidia, PowerVR, SiS, Trident och VIA/S3. 
   Accelerationsfunktionerna inkluderar Inverse Discrete Cosine Transform (iDCT; 
   endast för ATI), hårdvara för rörelsekompensation och Subpicture Alpha förenade 
   enheter. 

   Displaykort från alla andra återförsäljare som tillhandahåller DirectDraw 
   överlagringsförmåga stöds också.  
   
   Med det nyutvecklade Microsoft DirectX Video Acceleration API, kan DVD 
   hårdvaruacceleration användas inte bara med Windows ME och Windows 98, men även 
   med Windows XP och Windows 2000. ASUSDVD XP är anpassat för DirectX VA och 
   är certifierat med Microsoft WHQL.

   Om "Hårdvaruaccelaration" är aktiverat kan vissa system visa text i olika 
   färger. Detta beror på att bildskärmsenheten endast stöder ett gammalt format i 
   Microsoft DirectX VA:s gränssnitt. Vi rekommenderar att du installerar den 
   senaste drivrutinen från originalkort/chipstillverkaren för att den här 
   funktionen ska fungera utan fel.

   Men om problemet kvarstår trots att du använder den senaste drivrutinen i 
   Windows 2000 eller Windows XP, måste du stänga av alternativet 
   "Hårdvaruacceleration". I Windows ME och Windows 98, döp om filen "CLDXVA.AX" i 
   ASUS ASUSDVD XP programmapp; detta tvingar programmet att använda de 
   gränssnitt som tillhör återförsäljaren och inte DirectX VA. Därför ska 
   hårdvaruaccelerationen användas med hjälp av denna metod.  

 * ASUSDVD XP är fullt optimerad för instruktionsuppsättningar för 
   multimedia som t ex AMD 3D Now! Professional, Enhanced 3D Now!, 3Dnow!, Intel 
   Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2), SSE och MMX.

 * Kompatibel med nya DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+RW eller DVD-ROM/CD-RW combo drive 
   med 1394, ATAPI, SCSI eller Card Bus gränssnitt, under förutsättning att 
   enheten är anpassad till kommandouppsättning SFF8090 och SBP-2 (om 
   tillgängligt).

 * Kompatibel med alla Socket 478, Socket 423, Socket370, Slot1, SocketA och 
   SlotA chipsets från Intel, VIA, SiS, ALi och AMD. Även kompatibelt med 
   Transmeta Crusoe system.
 

========================================================
FRÅGOR SOM RÖR ALLMÄN UPPSPELNINGSPRESTANDA OCH KVALITET
========================================================

 * För att aktivera Dolby Headphone, SRS TruSurroundXT eller Dolby Pro Logic II 
   dekoder eller för att spela DVD-titlar med DTS digital surroundspår, 
   rekommenderar vi att du använder ett processorsystem för 400MHz eller högre och 
   ett RAM-system på minst 128MB.

 * I läget för 2 högtalare (Audiokonfigurering) kan alternativet 
   "A3D/DirectSound3D" ha svagare ljudvolym jämfört med om du använder "Stereo" 
   eller "Dolby Surround". Detta är vanligt förekommande.

 * Genom att aktivera videoprofiler som "Klar", "Salong" eller "Ljus" istället 
   för "Original" förbrukar extra CPU-effekt. Vi rekommenderar även att du 
   använder ett system som klarar minst 400MHz.

 * Begränsningar angående uppspelning av DVD-filer på en HDD:

   - Användaren ska öppna "VIDEO_TS.IFO" (För DVD Videoformat) eller 
     "VR_MANGR.IFO" (För DVD Video Inspelningsformat) för att spela upp den sparade 
     mappen. 
   - Funktionen för automatisk fortsatt DVD-uppspelning kommer vara 
     otillgängligt. 
   - Bokmärken kan sparas under den första uppspelningen, men kommer inte vara 
     tillgängligt för återkallelse när du spelar upp den sparade filen igen. 

 * När DVD-enhetens DMA-läge är aktiverat förbättras uppspelningsprestandan:

   Du rekommenderas ABSOLUT att aktivera DMA-funktionen på din DVD-ROM för att 
   minska processorarbetet när du öppnar DVD-skivor. Windows XP, Windows 2000, 
   Windows ME, Windows 98, Windows 98SE och Windows 95 OSR2 har inbyggt DMA-stöd. 

   ASUSs funktion för systemdiagnostik startas automatiskt när ASUSDVD XP 
   4.0 installerats för att hjälpa dig aktivera alternativet DMA. Men under 
   Windows XP visas endast din DVD-ROM drivenhets DMA-status, eftersom Windows XP 
   kommer, i grundinställning, aktivera DMA-support under dess installation.

 * Frågor om visning:

   ASUSDVD XP stöder Microsoft(tm) DirectDraw, DirectSound och 
   DirectSound3D. Du rekommenderas att köra ASUSDVD XP med den senaste 
   versionen av Microsoft(tm) DirectX Runtime installerad. 

   ASUSDVD XP kräver DirectDraw överlagringsyta för optimal 
   uppspelningsprestanda och videokvalitet. Så gott som alla moderna 
   bildskärmskort stöder denna funktion. 

   Om DirectDraw överlagringsyta inte kan skapas, kommer ASUSDVD XP 
   använda ett långsammare läge kallat DirectDraw av-skärmläge. Detta beror 
   antingen på att färgdjupet, skrivbordsupplösningen eller 
   skärmuppdateringsfrekvensen är för hög, vilket gör att bandbredden inte räcker 
   till för att skapa en överlagringsyta, eller också kräver bildskärmskortet att 
   den senaste versionen av DirectX Runtime installeras. Du kan pröva att minska 
   skrivbordsupplösningen, färgdjupet eller uppdateringsfrekvensen och sedan 
   försöka igen. 

   Du bör inte köra ASUSDVD XP med 640x480 skrivbordsupplösning, eftersom DVD-
   titlarnas videoupplösning är högre än 640x480.


===================================
STÖD FÖR MICROSOFT (tm) DIRECTSHOW
===================================

 * ASUSDVD XP är anpassad till Microsoft (tm) DirectShow. Interaktiva DVD-
   titlar eller spel kan utnyttja ASUSDVD XP DirectShow-filter för att avkoda 
   högupplösta MPEG-2-videoklipp eller högkvalitativa Dolby Digital-ljudfiler i 
   sådana titlar eller spel.

   Du måste installera den senaste versionen av DirectX Runtime för att filtren 
   ska fungera ordentligt.


===================================
BEGRÄNSNINGAR UNDER Windows NT 4.0
===================================

 * Service Pack 5 eller högre måste vara installerat för att ASUSDVD XP 
   ska fungera ordentligt under Windows NT 4.0. 

 * Navigationskontroll för verktygsfältet finns inte i Windows NT 4.0.


    


  
