                   ********************************************
                                  ASUSDVD XP

                   (c) Copyright ASUSTek 1997-2002
                   ********************************************

感謝您使用ASUSTek 的 ASUSDVD XP！

本 README 檔案為您提供有關 ASUSDVD XP 的最新資訊。如需完整的 ASUSDVD XP 指示
與用法，請參閱提供的線上說明或使用手冊。
 
- ASUSDVD XP 的新增功能
- ASUSDVD XP 的其他功能
- 硬體相容性
- 一般性的播放效能與品質問題
- 支援 Microsoft(tm) DirectShow
- 在 Windows NT 4.0 下的限制


==========================
ASUSDVD XP 的新增功能
==========================

如需每項功能的詳細資料或進一步的說明，請參閱線上說明或使用手冊。

----------
 音訊部分 
----------

 * 經過 DTS 公司認證的多聲道 DTS 數位環繞音效解碼模組，可播放 DTS 的 DVD 影片及 DTS 音樂
   光碟 (*) 

 * 杜比第二代 Pro Logic II 處理模組，若您擁有多聲道的音效卡，即可將任何的立體音源如 MP3
   、音樂光碟、Video CD、Super Video CD 及立體聲的 LPCM/MPEG DVD 影片光碟處理成環繞音效
   (*)

 * SRS 實驗室的 TruSurround XT(tm) 技術, 包含了 TruSurround、Dialog Clarity Enhancement 及 TruBass等三個模組
   ，可在二聲道系統上提供先進的虛擬多聲道及虛擬重低音效果 (*)

 * 利用 A3D 及微軟 DirectSound3D 技術，您可以自由調整各虛擬喇叭的定位來嘗試不同的虛擬多
   聲道效果 

 * 支援杜比數位音效的動態範圍壓縮功能，可針對安靜、正常或嘈雜的環境來設定。對於筆記型電
   腦使用者，也可用來增加播放音量。

 * 對於耳機、雙聲道及四聲道的系統，可選擇播放 5.1 聲道影片是否在混音時加入重低音效果

 * 支援八聲道音效卡如 Guillemot 的 GameTheater XP，播放具有 Dolby Digital Surround EX 
   音軌的DVD 影片時，可得到八聲道的輸出 (*)

 * 在 Windows XP 及 Windows 2000 (需安裝 Service Pack 2) 下，支援 DTS/Dolby Digital 的
   多聲道輸出或 SPDIF 數位輸出 (*)


註(*)：完整的多聲道 DTS/Dolby Digital 解碼輸出功能、Dolby Pro Logic II 解碼、 Dolby 耳機
       及 SRS TruSurround XT 屬於選購性的功能。零售版會有較完整功能，但隨機附贈版的功能較
       為受限

----------
 視訊部分
----------

 * 完整的視訊調整功能，除了新增的影像對比及色彩飽和度調整外，還有原先的亮度、黃/藍及紅/綠
   調整等

 * 四組預設的視訊播放模式：標準、生動、明亮及劇院模式

 * 您也可自訂視訊播放模式！

 * 微軟視窗硬體品質實驗室 (Windows Hardware Quality Labs) 認證，支援最新的 DirectX 視訊加
   速 (Video Acceleration) 界面，在 ATI、 Intel、NVidia、PowerVR 和 SiS 的顯示晶片或整合晶
   片組上，可以利用其 DVD 視訊播放加速硬體，在Windows XP、Windows 2000、Windows ME 及 
   Windows 98 下降低 DVD 播放時之處理器使用率 

 * 支援全系列提供雙螢幕輸出的顯示卡，如 ATI 的 Radeon 8500/7500、 Radeon VE、NVidia 的 
   GeForce2 MX/MX200/MX400、Matrox 及 SiS 315/650 系列

 * 利用 ASUSTek 開發的內插補點技術提供增強的螢幕補捉功能，可選擇捉取為原始 DVD 畫面的大小或目前
   顯示視窗的大小

 * 更新的解交錯及視訊 UV 轉換模組
 
 * 支援新一代的寬螢幕顯示器播放寬螢幕電影或經過 Letterbox 處裡的 4:3 比例影片

----------------------
 支援的播放格式及媒體
----------------------

 * 可播放各種 DVD 格式：DVD Video、 DVD Video Recording (DVD-RAM 或 DVD-RW 光碟)、cDVD (DVD 
   on CD-R/RW)、cdDVD、miniDVD等

 * 可播放 Super Video CD(SVCD) 及 Video CD 2.0 碟片

 * 可直接播放或預覽存在硬碟任意資料夾中的 DVD 電影檔案集

 * 相容於 1394、ATAPI、SCSI 或 CardBus 介面的新一代 DVD-RAM、DVD-R/RW、DVD+RW 或 DVD-ROM/CD-RW 
   複合式光碟機

----------------------
 導覽及使用者界面控制
----------------------

 * 增強的快速工具列，可直接調整播放速度，也可自訂快速工具列上的控制按鈕，亦可指定快速工具
   列僅在全螢幕播放時出現

 * 可指定顯示視窗永遠蓋在其他視窗上

 * 可將滑鼠滾輪設定為"飛梭"、"章節跳躍"、"音量調整"及"自訂時間間隔前後跳躍"四種功能之一

 * 利用 "Page UP" 及 "Page Down" 按鍵，也可進行前後跳躍，跳躍時間可訂為 1 到 600 秒之間

 * 智慧型自動記憶續播功能：當影片播放因故被停止或中斷後，下一次您可指定從頭或由中斷處繼續播放

 * 慢速/快速/單格的前後播放速度調整，從八方之一倍速 (快速選單中) 到最快卅二倍速！！

------
 其他 
------

 * 通過微軟視窗硬體品質實驗室 (Windows Hardware Quality Labs) 針對 Windows XP 之認證，完全
   支援其新定義之視窗及對話框風格

 * 動態影片資訊及位元率監視功能，可顯示目前播放時間及位置、 固定或變動的視訊位元率、目前音
   訊的編碼方式、聲道數及位元率等

 * 已針對 Intel SSE2 (Streaming SIMD Entestions 2) 及 AMD 3DNow! Professional (在最新版的 
   Athlon 及 Duron 處理器中已提供支援) 等多媒體指令集最佳化

 * 全新的 i-Power DVDonet.com 入口網頁，可獲得最新的 DVD 資訊及資源，可連線動態更新您系統端
   的網頁後離線觀看

 * 提供了四組新設計或更新的子母雙星面板，包括 Crystal XP、Oscar XP、Neo XP 及 Epiphany XP 等
   ，每一組面版皆可選擇切換成功能精簡的子面板，不佔桌面空間

 * 可將你記錄的 DVD 影片書籤匯出至另一台電腦或反之從另一台電腦匯入


==========================
ASUSDVD XP 的其他功能
==========================

 * 支援 Dolby 耳機，利用包覆式耳機便能得到如臨現場的虛擬多聲道效果 (*)

 * 兩點循環播放功能

 * 獨家的「雙重字幕 (Dual Subtitles)」技術，配合兩點循環功能，非常適用於語言學習

 * 影片內建隱藏字幕 (Closed Caption) 解碼

 * 四倍及九倍數位縮放功能

 * 視覺化書籤檢視器以及具彈性的書籤管理。不須自行記錄每個書籤的畫面說明。

 * 影片段落檢視器

 * 可選擇以 Letterbox 或 Pan&Scan 模式顯示寬螢幕電影。在 Pan&Scan 模式中，使用者可以按下
   滑鼠按鈕，以拖曳的方式平移影片。

 * 為每一種系統晶片提供 DMA 啟用/狀態偵測工具 (包括 Intel、VIA、SiS、ALi 與 AMD)。可支援 
   Windows XP、Windows 2000、Windows ME、Windows 98、Windows 98 SE 與 Windows 95 OSR2 等

 * 支援 Microsoft HID (人機互動裝置) 界面，使用 HID 相容的多媒體鍵盤(例如 Logitech、
   Microsoft 的產品)，或其他支援的輸入裝置，便可利用其多媒體鍵來操控 ASUSDVD XP

 * 支援 OSD (播放訊息顯示)。可以變更字型種類、字型大小、字型色彩、顯示的時間長度、顯示位
   置和 OSD 背景色彩

 * ASUSDVD XP 設定頁中的資訊頁可提供播放狀態、播放模式、影片之影像/聲音/字幕屬性和完整的
   系統配備硬體資訊

 * 多使用者的分級設定和使用者管理

 * 自由捕捉畫面到任何資料夾、Windows 桌面或 Windows 剪貼簿

 * 除了播放音樂 CD，還可以播放範圍廣泛的媒體檔案

   音樂 CD 樂曲 (*.CDA) 
   DVD-Video 格式物件檔 (*.VOB)
   DVD-Video Recording 格式物件檔 (*.VRO)
   Dolby AC3 音效檔 (*.AC3)
   MIDI 音效檔 (*.MID; *.RMI)
   MPEG-1/2 檔案 (*.MPG; *.MPEG)
   MPEG-1 Audio Layer-2 檔案 (*.MP2)
   MPEG-1 Audio Layer-3 檔案 (*.MP3)
   MPEG-1 Audio Layer-3 的播放清單檔 (*.M3U)
   ASUSDVD XP 的播放清單檔 (*.PLS)
   MPEG-1 影像檔 (*.M1V)
   MPEG-2 影像檔 (*.M2V)    
   Microsoft Waveform 音效檔 (*.WAV)
   Windows 媒體檔 (*.ASF; *.WM; *.WMA; *.WMV)
   Windows 影像檔 (*.AVI)
   影音光碟檔 (*.DAT)

註(*)：屬於選擇性的配備。


======================
硬體相容性
======================

 * 在Windows XP、Windows 2000、Windows ME 及 Windows 98 下，完全支援 4/6-聲道或提供 
   SPDIF/Toslink 的音效裝置，包括 (但不限於) Analog Devices、Aureal、Creative、Cirrus/Crystal
   、CMedia、ESS、Fortemedia、KCTech、Philips/VLSI、Realtek、Sigmatel、SiS、TI、Yamaha 及 VIA 
   等公司的產品，以及其他支援 Microsoft WaveFormatExtensible 介面的任何音效裝置。

   亦支援以下(但不限於)知名的音效卡

     創巨 Sound Blaster Audigy family
     創巨 Sound Blaster Live! 5.1 family
     Hercules GameTheater XP 
     Philips Acoustic Edge
     Turtle Beach Santa Cruz
     VideLogic Sonic Fury

   建議您安裝由音效卡/裝置原廠提供的最新驅動程式而不要使用 Windows 的內建驅動程式，這項功能
   支援較不會發生問題。 


 * 支援由顯示晶片或整合晶片組所提供的視訊播放加速硬體，這類晶片的製造商包括 ATI、Intel、NVidia
   、PowerVR、SiS、Trident 和VIA/S3。視訊播放加速硬體模組一般包括反向離散餘弦轉換 (Inverse 
   Discrete Cosine Transform; iDCT,僅 ATI 提供)、動態視訊補償 (Motion Compensation) 和子畫面透
   明度 (Subpicture Alpha Blending) 單元等。
 
   只要提供 DirectDraw 視訊重疊 (overlay) 功能，ASUSDVD XP 也支援任何其他廠商製造的顯示卡。

   經由微軟最新制訂的 DirectX 視訊加速 (Video Acceleration) 界面, 現在視訊播放加速硬體除了可在
   以往 Windows ME 及 Windows 98 下使用外，現在也可在 Windoes XP 及 Windows 2000 下啟用。
   ASUSDVD XP 已通過微軟針對 DirectX VA 支援提供的 WHQL 認證完全相容。

   在啟動"使用硬體加速功能"後，在某些電腦上您可能會看到 DVD 的字幕為奇怪的顏色， 這是因為使用了
   舊的微軟 DirectX VA 格式的顯示驅動程式， 建議您安裝由顯示卡原廠提供的最新驅動程式較不會發生
   問題。 

   但如果在使用了最新驅動程式後仍無法排除此問題，在 Win2000 及 WinXP，您只能將 "使用硬體加速功
   能" 關掉。但在 WinME 及 Win98 下，您可以到 ASUSTek ASUSDVD XP 的程式安裝資料夾下將一個名為 
   "CLDXVA.AX" 的檔案更名，這樣會迫使 ASUSDVD XP 使用各個顯示晶片廠原先提供的專屬界面來存取視
   訊播放加速硬體，仍可以減低處理器使用率。


 * ASUSDVD XP 已完全針對多媒體指令集最佳化，如 AMD 3D Now! Professional、Enhanced 3D Now!
   、3DNow!、Intel Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2), SSE 及 MMX 等。

 * 與使用 ATAPI、SCSI、1394 或 CardBus 介面的任何新一代 DVD-RAM、DVD-R/RW、DVD+RW 或 
   DVD-ROM/CD-RW 複合式光碟機相容，只要該光碟機符合 SFF8090 和 SBP-2 (若適用的話)指令集 

 * 與 Intel、VIA、SiS、ALi 和 AMD 生產的所有 Socket 478、Socket 423、Socket 370、Slot 1、
   Socket A 及 Slot A 晶片組及處理器相容，也與使用全美達 (Transmeta) Crusoe 處理器架構的系統相
   容。
 

==========================
一般性的播放效能與品質問題
==========================

 * 要使用 Dolby 耳機、SRS TruSurround XT 或 Dolby Pro Logic II 解碼器等功能或播放具 DTS 音
   軌的 DVD 影片時，建議使用具備 400MHz 或更快處理器及最少 128MB 主記憶體的系統

 * 在兩聲道輸出模式下，選擇 "A3D/DirectSound3D" 效果的輸出音量可能較選擇 "立體聲" 或 
   "Dolby 環繞音效" 輸出時來的小聲，這是正常的

 * 在使用某些視訊播放模式如生動、明亮及劇院模式(不含標準模式)後，將會耗用額外的處理器計算
   能力，建議使用具備 400MHz 或更快處理器的系統

 * 在播放或預覽已存在硬碟中的 DVD 電影檔案集時的功能限制

   - 要播放檔案集，應開啟進入點檔案 "VIDEO_TS.IFO" (對 DVD Video 格式而言) 或 "VR_MANGR.IFO" 
     (對 DVD Video Recording 格式而言) 來並播放檔案集
   - 智慧型自動記憶續播功能無法作用
   - 播放中可加入書籤，但播放停止後書籤將不會被保留

 * 極力建議您啟動 DVD-ROM 的 DMA 功能，以減少存取 DVD 光碟的 CPU 負載。Windows XP、
   Windows 2000、Windows ME、Windows 98、Windows 98SE 和 Windows 95 OSR2 都有支援 DMA 的內建
   功能。 

   安裝 ASUSDVD XP 後，會自動啟動 ASUSTek 的系統診斷公用程式，幫您啟動 DMA 選項。但在
   Windows XP 下，因其會在安裝過程中自動啟動光碟機的 DMA 功能，因此診斷公用程式僅會顯示目前
   DMA 開啟的狀態

 * 顯示問題

   ASUSDVD XP 支援 Microsoft(tm) DirectDraw、DirectSound 和 DirectSound3D。建議您最好安
   裝最新的 Microsoft(tm) DirectX Runtime 之後再執行 ASUSDVD XP。

   為了得到最佳的播放效能和影像品質，ASUSDVD XP 需要 DirectDraw 視訊重疊功能。市面上的
   所有顯示卡幾乎都已支援這項功能。 

   如果無法啟用顯示卡的 DirectDraw 視訊重疊功能，ASUSDVD XP 會使用一個較慢的 DirectDraw 
   off-screen 模式。這可能是因為色彩深度、桌面解析度或螢幕更新率太高，使剩餘的頻寬不足以啟動
   視訊重疊功能，或是顯示卡需要安裝最新的 DirectX Runtime。您可以嘗試降低桌面解析度、色彩深度
   和螢幕更新率，然後再試一次。 

   建議您不要在 640x480 的桌面解析度下執行 ASUSDVD XP 因為 DVD 影片的原始解析度便已高於 
   640x480。


==============================
支援 MICROSOFT (tm) DIRECTSHOW
==============================

* ASUSDVD XP 與 Microsoft (tm) DirectShow 相容。互動式 DVD 影片或遊戲可利用 ASUSDVD XP 提供的 
  DirectShow 相容 filters 將其中的高解析度 MPEG-2 影像片段或高品質 Dolby 數位音效檔加以解碼。 

  必須安裝最新的 DirectX Runtime 後，這些 filters 才能正常運作。


================================
在 Windows NT 4.0 下的限制
================================

* Windows NT 4.0 必須安裝 Service Pack 5 (或更新版)，ASUSDVD XP才能正常運作。

* 在 Windows NT 4.0 下不能使用快速工具列。
    

