                   ********************************************
                                  ASUSDVD XP

                   (c) Copyright ASUS Corp.1997-2002
                   ********************************************

Takk for at du bruker ASUS ASUSDVD XP!

Denne README-filen inneholder den nyeste informasjonen om ASUSDVD XP. Hvis 
du ønsker mer utfyllende informasjon om instruksjoner og bruk av ASUSDVD XP 
4.0, se i den elektroniske hjelpen eller i brukerhåndboken.
 
- Hva er nytt i ASUSDVD XP
- Nye funksjoner i ASUSDVD XP
- Maskinvarekompatibilitet
- Generell avspilling og kvalitetsspørsmål
- Microsoft(tm) DirectShow-støtte
- Begrensninger i Windows NT 4.0


=============================
HVA ER NYTT I ASUSDVD XP
=============================

Hvis du vil vite mer om detaljer eller ønsker ytterligere forklaringer, se i 
den elektroniske hjelpen eller i brukerhåndboken.

------
 Lyd
------

 * Sertifisert flerkanals DTS digital surround-dekoder for avspilling av DTS 
   DVD-titler og DTS musikk-CDer. (*) 

 * Dolby Pro Logic II-dekoder som gjør om stereokilder som MP3, musikk-CDer, 
   video-CDer, Super Video-CDer og LPCM/MPEG musikk-DVD til surround-lyd i et 
   system med flere høyttalere. (*)

 * SRS TruSurroundXT(tm), en lydpakke som inneholder TruSurround, Dialog Clarity Enhancement og 
   TruBass, gir bedre virtuell surround-lyd og virtuell bass med bare to 
   høyttalere. (*)

 * Muliggjør interaktiv virtuell høyttalerplassering gjennom bruk av A3D og 
   Microsoft DirectSound3D.

 * Støtter Dolby Digital Dynamic Range Control for stille, normale eller 
   bråkete omgivelser. Kan også brukes til å høyne lydvolumet på en bærbar PC.

 * Alternativ for å mikse effect ved lave frekvenser for hodetelefoner og 
   systemer med to eller fire høyttalere.

 * Gir åttekanalers lydkort, f.eks. Guillemot GameTheater XP, støtte for å 
   spille av DVD-plater med Dolby Digital Surround EX-spor og gir åtte adskilte 
   lydkanaler ut. (*)

 * Gir støtte til DTS/Dolby Digital flerkanals- eller SPDIF-utgang med Windows 
   XP og Windows 2000 (med Service Pack 2 installert) i Microsofts 
   WAVEFORMATEXTENSIBLE-grensesnitt. (*)

 Merk(*): Funksjonene for flerkanals DTS/Dolby Digital, Dolby Pro Logic II-
 dekoder, Dolby Headphone og SRS TruSurroundXT er tilleggsfunksjoner og er 
 muligens ikke tilgjengelige i din versjon av ASUSDVD XP.

-------
 Video
-------

 * Komplett rekke av bildejusteringsmuligheter, bl.a. nye innstillinger for 
   kontrast og metning, samt innstilling av lysstyrke, gul/blå og rød/grønn som 
   fantes i tidligere versjoner.

 * Fire standard videoprofiler: Original, Levende, Lys og Kino.

 * Mulighet til å skape, definere og lagre dine egne videoprofiler!

 * Sertifisert for Microsofts nye DirectX Video Acceleration WHQL. Støtter 
   avspilling av DVD-film ved å benytte seg av dekoderkretser for MPEG i 
   skjermkort fra ATI, Intel, NVidia, PowerVR og SiS i Windows XP, Windows 2000, 
   Windows ME og Windows 98.

 * Støtter hele rekken av skjermkort for både analoge VGA-skjermer og LCD-
   skjermer ("Dual View"), f.eks. ATI Radeon 8500/7500, Radeon VE, NVidia GeForce2 
   MX/MX200/MX400 og Matrox-serien.

 * Forbedret skjermlagring ved hjelp av ASUSs egenutviklede 
   interpoleringsteknologi. Velg om du vil se den originale bildestørrelsen på 
   DVD-platen eller tilpasse bildet til størrelsen på den skjermen du bruker.
    
 * Forbedret de-interlacing av bildene og UV up-sampler.
 
 * Widescreen-monitorer støttes med korrekt størrelsesforhold ved visning av 
   16:9-filmer og med "brevsprekk-effekt" ved visning av 4:3-filmer.

---------------------
 Avspillingsformater
---------------------

  * Støtter avspilling av alle DVD-formater: DVD-video, DVD-videoopptak (på 
    DVD-RAM eller DVD-RW), cDVD (DVD på CD-R/RW), cdDVD og miniDVD. 

  * Støtter avspilling av Super Video CD- og Video CD 2.0-plater.

  * DVD-filer kan spilles av og forhåndsvises direkte fra en mappe på 
    harddisken din. 

  * Kompatibel med ny DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+RW eller DVD-ROM/CD-RW 
    kombistasjon med 1394-, ATAPI-, SCSI- eller Card Bus-grensesnitt.

------------------------------
 Navigering og brukerstyring
------------------------------

  * Forbedret navigering på verktøylinjen: ny hurtigpil. Velg selv hvilke 
    funksjoner som skal være med på verktøylinjen. Du kan også velge å vise 
    verktøylinjen kun i fullskjermmodus.

  * Du kan velge å la videovinduet alltid ligge øverst.

  * Innstilling av muserulling: De brukerinnstilte funksjonene for muserulling 
    er bl.a. "Rykk bakover/fremover", "Forrige/neste kapittel", "Justering av 
    volum" og "Tidssøk".

  * Tidssøk med varighet fra 1 til 600 sekunder ved bruk av "Page Up" og "Page 
    Down". 

  * Gjenoppta DVD-avspilling automatisk: Hvis avspillingen av en film blir 
    avbrutt, har du neste gang valget mellom å se filmen fra begynnelsen igjen, 
    eller å fortsette der du slapp.

  * Sakte/Hurtig/Trinn fremover/bakover med hastigheter fra 1/8X (bare 
    hurtigmeny) til 32X!

---------
 Diverse
---------

  * Sertifisert av Microsoft WHQL (Windows Hardware Quality Lab) med Windows 
    XP, Windows 2000, Windows Millennium og Windows 98. Ny design av vinduer og 
    dialogbokser i Windows XP er fullt integrert. 

  * Monitor for tittelinformasjon og bithastighet viser hvor du befinner deg i 
    filmen og bithastighet for video (fast eller variabel), type lydkoding, 
    kanalinformasjon og bithastighet for lyd.

  * Optimert for Intel SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2) og AMD 3DNow! 
    Profesjonelle (i nyeste generasjon av Athlon- og Duron-prosessorer) 
    instruksjonssett.

  * Ny i-Power-portal på DVDonet.com med informasjon om de siste DVD-nyhetene 
    og DVD-ressursene Du kan laste ned sidene og se på dem etter at du har koblet 
    deg fra Internett.

  * Skalerbare skins (utseende på grensesnitt): fire nye skins, Crystal XP, 
    Oscar XP, Neo XP og Epiphany XP. Med hvert skin kan du veksle mellom full 
    versjon og en redusert versjon som tar mindre plass på skjermen din.

  * Importer og eksporter DVD-bokmerkene dine fra og til andre datamaskiner.


======================================
TILLEGGSFUNKSJONER I ASUSDVD XP
======================================

 * Dolby hodetelefon-støtte (*)

 * Gjenta AB-funksjon

   Egenutviklet teknologi som gir doble undertitler" Passer til språklæring 
   sammen med gjenta AB-funksjonen

 * Dekoder for Lukket tekst

 * Funksjon for Digital forstørrelse

 * Verktøy for systemdiagnose, bl.a. et DMA-verktøy som aktiverer/sjekker 
   status for alle systembrikker fra Intel, VIA, SiS, ALi og AMD. Støtter Windows 
   XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98, Windows 98 SE og Windows 95 OSR2

 * Støtter Microsoft HID (Human Interactive Devices)-brukergrensesnitt for HIDs 
   overensstemmende multimedia-tastatur, som tastaturene fra Logitech, Microsoft, 
   eller andre innenheter for direkte styring av ASUSDVD XP. 

 * OSD (On Screen Display)-støtte. Kan forandre skrifttype, skriftstørrelse, 
   skriftfarge, skjermens varighet, skjermens plassering og bakgrunnsfarge for 
   OSD.

 * Informasjonssiden i ASUSDVD XP-innstillinger viser spillerens status, 
   skjermmodus, egenskaper for video/lyd/underbilde og komplett 
   maskinvareinformasjon.

 * Visuell bokmerkefremviser og fleksibel bokmerkestyring. Du trenger ikke å 
   gjøre opptak av scenebeskrivelser manuelt for hvert bokmerke.

 * Visuell kapittelfremviser

 * Aldersgrense som kan administreres av flere brukere og brukerstyring

 * Fleksibel skjermlagring til alle typer mapper, Windows-skjerm, eller 
   Windows-utklippstavle

 * Mulighet til å vise widescreen-filmer i Letterbox- eller Panorer og skann-
   modus. I Panorer og skann-modusen kan brukeren holde museknappen nede og dra 
   for å panorere videoen.

 * Spiller et stort utvalg mediafiler i tillegg til musikk-CD og video-CD

    Spor på musikk-CD (*.CDA)
    DVD-Video-objektfiler (*.VOB)
    DVD-Video-objektfiler for opptak (*.VRO)
    Dolby Digital AC-3 lydfiler (*.AC3)
    MIDI-lydfiler (*.MID; *.RMI)
    MPEG-1/2-filer (*.MPG; *.MPEG)
    MPEG-1 Audio Layer-2-filer (*.MP2)
    MPEG-1 Audio Layer-3-filer (*.MP3)
    Filer for spilleliste for MPEG-1 Audio Layer-3 (*.M3U)
    Spillelistefiler for ASUSDVD XP (*.PLS)
    MPEG-1-videofiler (*.M1V)
    MPEG-2-videofiler (*.M2V)
    Microsoft Waveform-lydfiler (*.WAV)
    Windows Mediafiler (*.ASF; *.WM; *.WMA; *.WMV)
    Video for Windows-filer (*.AVI)
    Video CD-filer (*.DAT)

 Merk (*): Tilleggsfunksjoner


========================
MASKINVAREKOMPATIBILITET
========================

 * Full støtte for flerkanals (4 eller 6) og SPDIF/Toslink lydkort, bl.a. fra 
   Analog Devices, Aureal, Creative, Cirrus/Crystal, CMedia, ESS, Fortemedia, 
   KCTech, Philips/VLSI, Realtek, Sigmatel, SiS, TI, Yamaha, VIA og alle andre 
   lydkort som har støtte for Microsofts WAVEFORMATEXTENSIBLE-grensesnitt. 

   Vanlige lydkort som kan brukes, er bl.a.:

     Creative Sound Blaster Live! 5.1-familien
     Creative Sound Blaster Audigy-familien
     Hercules GameTheater XP 
     Philips Acoustic Edge
     Turtle Beach Santa Cruz
     VideLogic Sonic Fury

   For at denne funksjonen skal fungere ordentlig, anbefales det at du alltid 
   installerer den siste driveren fra lydkortprodusenten og ikke bruker drivere 
   som er innebygd i Windows. 


 * Har støtte for akselereringsbrikker for videoavspilling som finnes i 
   skjermbrikker og integrerte skjermbrikkesett fra ATI, Intel, NVidia, PowerVR, 
   SiS, Trident og VIA/S3. Akselereringsfunksjonene omfatter bl.a. Inverse 
   Discrete Cosine Transform (iDCT; kun for ATI), bevegelseskompensasjon for 
   maskinvare og underbilde i alpha blending-teknikk. 

   Skjermkort fra andre produsenter som har DirectDraw overlay-modus støttes 
   også.  
   
   Med den nyutviklede Microsoft DirectX videoakseleratoren kan 
   akselereringsmaskinvare for DVD fra API brukes ikke bare med Windows ME og 
   Windows 98, men også med Windows XP og Windows 2000. ASUSDVD XP er helt 
   kompatibel med DirectX VA og er sertifisert av Microsoft WHQL.

   Hvis "Maskinvareakselerasjon" er aktivert, vil tekstingen komme i rare 
   farger på noen systemer. Dette er fordi driveren bare har støtte for et gammelt 
   format for Microsoft DirectX VA-grensesnittet. Hvis dette skulle skje, bør du 
   installere den nyeste driveren fra kort-/brikkeprodusenten. Dette skulle sørge 
   for at denne funksjonen fungerer prikkfritt.

   Hvis problemet skulle vedvare selv med den nyeste driveren, må  du skru av 
   "Maskinvareakselerasjon" i Windows 2000 og Windows XP. I Windows ME og Windows 
   98 kan du gi et nytt navn til filen "CLDXVA.AX" i programmappen til ASUS 
   ASUSDVD XP. Dette vil tvinge programmet til å bruke produsentens egne grensesnitt 
   og ikke DirectX VA. Dermed kan akselerasjonsmaskinvaren fortsatt brukes.  

 * ASUSDVD XP er optimert for instruksjonssett for multimedia som f.eks. 
   AMD 3DNow! Professional, Enhanced 3DNow!, 3DNow!, Intel Streaming SIMD 
   Extensions 2 (SSE2), SSE og MMX.

 * Kompatibel med nye DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+RW og DVD-ROM/CD-RW-kombispillere 
   med 1394, ATAPI, SCSI eller Card Bus-grensesnitt, så lenge spilleren fungerer i 
   henhold til SFF8090-kommandosettet og SBP-2 (hvis aktuelt).

 * Kompatibel med alle Socket 478-, Socket 423-, Socket370-, Slot1-, SocketA- 
   og SlotA-brikkesett fra Intel, VIA, SiS, ALi og AMD. Også kompatibel med 
   Transmeta Crusoe-systemer.
 

============================================
GENERELLE AVSPILLINGS- OG KVALITETSSPØRSMÅL
============================================

 * For å aktivere Dolby Headphone, SRS TruSurroundXT eller Dolby Pro Logic II-
   dekoderen, eller for å spille av DVD-titler med DTS digitale surround-spor, 
   anbefales det å bruke et prosessorsystem med en klokkehastighet på 400MHz eller 
   mer, og med minst 128MB system-RAM.

 * I modus for to høyttalere (Lydinnstillinger), kan innstillingen 
   "A3D/DirectSound3D" gi et lavere lydnivå sammenlignet med bruk av "Stereo" 
   eller "Dolby Surround". Dette er helt normalt.

 * Videoprofiler som "Levende", "Kino" eller "Lys" i stedet for "Original" 
   krever høyere ytelse fra mikroprosessoren. Det anbefales også at du bruker et 
   system med en klokkehastighet på minst 400MHz.

 * Begrensninger for avspilling av DVD-filer på en harddisk:

   - Du bør åpne "VIDEO_TS.IFO" (for DVD videoformat) eller "VR_MANGR.IFO" (for 
     DVD videoopptaksformat)for å spille av filsettet.
   - Funksjonen for automatisk gjenopptagelse er ikke tilgjengelig.
   - Bokmerker kan merkes av under avspilling, men kan ikke kalles opp igjen 
     neste gang filsettet avspilles.

 * Aktivere DMA-modusen i DVD-ROM-stasjonen for å forsterke avspilling:

   Det anbefales på det sterkeste at du aktiverer DMA-funksjonen i DVD-ROMen 
   for å redusere belastningen på mikroprosessoren ved bruk av DVD-plater. Windows 
   XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98, Windows 98SE og Windows 95 OSR2 har 
   alle innebygd støtte for DMA. 

   For å hjelpe deg å aktivere DMA-funksjonen, vil det diagnostiske 
   hjelpeprogrammet i ASUS-systemet automatisk startes etter at ASUSDVD XP 
   4.0 er installert. I Windows XP vil det imidlertid bare vise DMA-statusen til 
   DVD-ROM-stasjonene dine, fordi Windows XP automatisk vil aktivere DMA-støtten 
   som en del av installeringsprosessen.

 * Skjermspørsmål:

   ASUSDVD XP har støtte for Microsofts(tm) DirectDraw, DirectSound og 
   DirectSound3D. Det anbefales at du kjører ASUSDVD XP med den utgaven av 
   Microsoft(tm) DirectX Runtime som ble sist installert. 

   ASUSDVD XP må ha DirectDraw overlay-overflate for å kunne gi optimal 
   avspilling og videokvalitet. Nesten alle skjermkort som fås i dag støtter denne 
   egenskapen. 

   Hvis DirectDraw overlay-overflaten ikke kan opprettes, vil ASUSDVD XP 
   bruke en tregere modus som kalles DirectDraw off-screen-modus. Dette skyldes 
   enten at fargedybden, skjermoppløsningen eller oppdateringshastigheten på 
   skjermen er for høy og etterlater utilstrekkelig båndbredde for å opprettholde 
   dannelsen av en overlay-overflate, eller at skjermkortet må installeres i den 
   siste utgaven av DirectX Runtime. Du kan prøve å senke skjermoppløsningen, 
   fargedybden og oppdateringshastigheten, og så prøve på nytt. 

   Det anbefales at du ikke kjører ASUSDVD XP med en skjermoppløsning på 640x480, 
   siden videooppløsningen på DVD-titler er høyere enn 640x480.


=================================
MICROSOFT (tm) DIRECTSHOW-STØTTE
=================================

 * ASUSDVD XP er i overensstemmelse med Microsoft (tm) DirectShow. 
   Interaktive DVD-titler eller spill kan bruke ASUSDVD XP DirectShow-filtre for å 
   dekode MPEG-2-videoklipp med høy oppløsning eller Dolby Digital-lydfiler med 
   høy kvalitet i slike titler eller spill.

   Den nyeste utgaven av DirectX Media Runtime må installeres for at filtrene 
   skal virke på riktig måte.


================================
BEGRENSNINGER I Windows NT 4.0
================================

 * Service Pack 5 eller høyere må installeres for at ASUSDVD XP skal virke 
   på riktig måte i Windows NT 4.0. 

 * Innstillinger for navigering på verktøylinjen finnes ikke i Windows NT 4.0.


    


  
