                   ********************************************
                                  ASUSDVD XP

                   (c) Copyright ASUS Corp.1997-2001
                   ********************************************

ASUS ASUSDVD XP sürümünü kullandığınız için teşekkürler!

Bu README dosyası ASUSDVD XP hakkındaki en son bilgileri içerir. ASUSDVD XP 
yönergeleri ve kulanım bilgilerinin tamamı için lütfen çevrimiçi yardıma veya kullanım 
kılavuzuna bakınız.
 
- ASUSDVD XP'daki Yenilikler
- ASUSDVD XP Ek Özellikleri
- Donanım Uyumluluğu
- Genel Çalma Performansı ve Kalite 
- Microsoft(tm) DirectShow Desteği
- Windows NT 4.0 altındaki kısıtlamalar


=============================
ASUSDVD XP'DAKİ YENİLİKLER
=============================

Her bir işlev hakkında daha fazla ayrıntı ve açıklama almak için çevrimiçi yardıma veya 
kullanım kılavuzuna bakınız.

-------
 Ses
-------

 * DTS DVD başlıklarını ve DTS Ses CD'lerini yürütmek için, sertifikalı çok kanallı DTS 
   dijital saran ses çözücü. (*) 

 * MP3, Ses CD'si, Görüntü CD'si, Süper Görüntü CD'si ve LPCM/MPEG Ses DVD'si gibi stereo 
   kaynakları çok hoparlörlü ortamda saran sese dönüştüren Dolby Pro Logic II çözücü. (*)

 * SRS TruSurroundXT(tm), TruSurround, Dialog Clarity Enhancement ve TruBass içeren ve 2 hoparlör üzerinden 
   güçlendirilmiş sanal saran ses ve sanal bas deneyimi sağlayan bir ses paketi. (*)

 * A3D ve Microsoft DirectSound3D teknolojilerini kullanarak etkileşimli sanal hoparlör 
   konumlandırma olanağı.

 * Sessiz, Normal ve Gürültülü ortamlar için Dolby Digital Dinamik Aralık Denetimi 
   desteği. Notebook ve laptop bilgisayarlarda işitilebilir ses düzeyini yükseltmek için 
   de kullanışlıdır.

 * Kulaklıklar, 2 veya 4 hoparlör sistemleri için Düşük Frekans Etkisini karıştırma 
   seçeneği.

 * Dolby Digital Surround EX parçaları bulunan DVD başlıklarını çalmak için, Guillemot 
   GameTheater XP gibi 8 kanallı ses kartlarını destekler ve 8 kesikli ses kanalından 
   çıkış sağlar. (*)

 * Windows XP ve Windows 2000 altında (Service Pack 2 yüklüyse), Microsoft 
   WAVEFORMATEXTENSIBLE arabiriminde DTS/Dolby Digital çok kanal veya SPDIF çıkışını 
   destekler. (*)

 Not(*): Tam çok kanal DTS/Dolby Digital, Dolby Pro Logic II çözücü, Dolby Kulaklık ve 
 SRS TruSurroundXT özellikleri isteğe bağlıdır ve sizdeki ASUSDVD XP sürümünde 
 bulunmayabilir.

---------
 Görüntü
---------

 * Özgün parlaklık, sarı/mavi ve kırmızı/yeşil kontrolleri yanında yeni eklenen kontrast 
   ve doyma kontrolleri de dahil, tam aralık görüntü ayarları.

 * Varsayılan dört görüntü profili: Özgün, Canlı, Parlak ve Sinema.

 * Kendi görüntü profillerinizi oluşturma, tanımlama ve kaydetme olanağı!

 * WHQL sertifikalı yeni Microsoft DirectX Görüntü Hızlandırma özelliği. Windows XP, 
   Windows 2000, Windows ME ve Windows 98 altında, ATI, Intel, NVidia, PowerVR ve SiS 
   görüntü yongaları/bütünleştirme yongalarındaki donanım MPEG görüntü kod çözme 
   devrelerini kullanarak DVD görüntü yürütmeyi destekler.

 * ATI Radeon 8500/7500, Radeon VE, NVidia GeForce2 MX/MX200/MX400 ve Matrox serisi gibi 
   ikili görüntü kartlarının tümünü destekler.

 * ASUS'in telif haklı aradeğerleme teknolojisini kullanarak güçlendirilmiş ekran 
   yakalama özelliği. özgün DVD görüntü karesi boyutu (görüntü kaynağı) veya geçerli 
   görüntü penceresi boyutunda yakalama seçeneği.
    
 * Gelişmiş görüntü titreşim giderici UV üst örnekleyici.
 
 * Geniş ekran monitörler, filmlerde 16:9 ve sinemaskop filmlerde 4:3 doğru en/boy 
   görüntü oranıyla desteklenir.

-------------------
 Yürütme Biçimleri
-------------------

  * Tüm DVD biçimlerinde yürütmeyi destekler: DVD Video, DVD Video Kayıt (DVD-RAM veya 
    DVD-RW üzerinde), cDVD (CD-R/RW'de DVD), cdDVD, ve miniDVD. 

  * Super Video CD ve Video CD 2.0 disklerinden yürütmeyi destekler

  * DVD dosyaları doğrudan sabit sürücünüzdeki bir klasörden yürütülebilir ve 
    önizlenebilir. 

  * 1394, ATAPI, SCSI veya Card Bus arabirimiyle, yeni DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+RW veya 
    DVD-ROM/CD-RW combo sürücüleriyle uyumludur.

----------------------------------
 Gezinme ve Kullanıcı Kontrolleri
----------------------------------

  * Gelişmiş Araç Çubuğu gezinme yardımı: hızlı kaydırıcı eklenmiştir. Hangi işlevlerin 
    içerileceğine karar vererek araç çubuğunuzu özelleştirebilirsiniz. Araç çubuğunun 
    sadece tam ekran modunda gösterilmesi seçeneği de sunulmuştur.

  * Görüntü pencereleri her zaman en üstte seçeneği.

  * Fare kaydırma ayarları: özelleştirilmiş fare kaydırma işlevleri "İleri/Geri Karıştır",
    "Önceki/Sonraki Bölüm", "Ses Ayarı" veya "Zaman Arama"yı içerir.

  * "Sayfa Yukarı" ve "Sayfa Aşağı" tuşlarını kullanarak 1 ile 600 saniye arasında süreli 
    Zaman Arama. 

  * DVD yürütmeyi Otomatik Sürdürme: bir filmin yürütülmesi yarıda kesildiği takdirde, 
    bir dahaki sefere filmi baştan izleme veya kesildiği noktadan devam etme seçeneğiniz 
    vardır.

  * 1/8X ile 32X arası hızlarda Yavaş/Hızlı/ İleri/Geri Adım yürütme (sadece Hızlı Menü)!

---------
 Çeşitli
---------

  * Windows XP, Windows 2000, Windows Millennium ve Windows 98 için Microsoft WHQL 
    (Windows Hardware Quality Lab) sertifikalı. Windows XP pencereleri ve iletişim 
    kutularının yeni görünümü ve havasıyla tümüyle bütünleşik. 

  * Başlık bilgileri ve dinamik bit oranı monitörü başlık ve görüntü bit oranındaki 
    geçerli konumu (sabit veya değişken), ses kodlama türünü, kanal bilgilerini ve ses 
    bit oranını görüntüler.

  * Intel SSE2 (Akış SIMD Uzantıları 2) ve AMD 3Dnow için en iyi duruma  getirilmiştir! 
    Profesyonel (yeni nesil Athlon ve Duron işlemcilerinde) komut takımları.

  * En son DVD haber ve kaynakları için yeni i-Power DVDonet.com başlangıç sayfası. 
    Başlangıç sayfaları güncellenebilir ve daha sonra çevrim dışı izlenebilir.

  * Ölçeklendirilebilir Dış Görünüm Teknolojisi: Crystal XP, Oscar XP, Neo XP ve Epiphany 
    XP dahil, dört yeni tasarlanmış ve gözden geçirilmiş dış görünüm. Her dış görünümde, 
    masaüstü alanının etkin kullanımı için tam işlevli sürümler küçültülmüş sürüm arasında
    seçim yapabilirsiniz.

  * Sık kullandığınız DVD yer işaretlerini başka bir bilgisayara veya başka bir 
    bilgisayardan aktarabilirsiniz.


===================================
ASUSDVD XP'ın EK ÖZELLİKLERİ
===================================

 * Dolby Headphone desteği (*)

 * AB tekrarla işlevi

 * Telif haklı "Dual Subtitles" teknolojisi AB tekrarla işleviyle birlikte dil öğrenmek 
   için uygundur.

 * Closed Captioning kod çözücü

 * Digital Zoom işlevi

 * Intel, VIA, SiS, ALi ve AMD'den her tür sistem yonga kümesi için bir DMA etkinleştirme/
   durum saptama aracı içeren sistem tanı araçları. Windows XP, Windows 2000, Windows ME, 
   Windows 98, Windows 98 SE ve Windows 95 OSR2'yi destekler

 * Logitech, Microsoft'unki gibi HID uyumlu çokluortam klavyeleri veya Power DVD XP'yi 
   doğrudan kontrol eden başka giriş aygıtları için Microsoft HID (İnsan Etkileşimli 
   Aygıtlar) arabirimini destekler. 

 * OSD (On Screen Display) desteği. Yazı tipi türünü, yazı tipi boyutunu, yazı tipi 
   rengini, görüntüleme süresini, görüntüleme konumunu ve arka plan OSD rengini 
   değiştirebilir.

 * ASUSDVD XP yapılandırmasında çalıcı durumunu, görüntüleme modunu, görüntü modunu, 
   görüntü/ses/alt resim özniteliklerini ve tam donanım bilgisini görüntüleyen bilgi 
   sayfası.

 * Görsel yer işareti görüntüleyici ve esnek yer işaretleyici yönetimi. Her yer işareti 
   için görünüm tanımlarını elle yazmaya gerek yoktur.

 * Görsel bölüm görüntüleyici

 * Çok kullanıcılı üst denetim ve kullanıcı yönetimi

 * Herhangi bir klasöre, Windows masaüstüne veya Windows Pano'ya esnek ekran yakalama

 * Geniş ekran filmleri Sinemaskop veya Pan&Scan modunda görüntüleme seçeneği. Pan&Scan 
   modunda, fare düğmesini basılı tutup sürükleyerek filmin üzerinde gezinebilirsiniz.

 * Ses CD'si ve Video CD'nin yanında geniş bir aralık içindeki ortam dosyalarını çalar

    Ses CD İzleri (*.CDA)
    DVD-Video nesnesi dosyaları (*.VOB)
    DVD-Video Kayıt nesnesi dosyaları (*.VRO)
    Dolby Digital AC-3 ses dosyaları (*.AC3)
    MIDI ses dosyaları (*.MID; *.RMI)
    MPEG-1/2 dosyaları (*.MPG; *.MPEG)
    MPEG-1 Ses Layer-2 dosyaları (*.MP2)
    MPEG-1 Ses Layer-3 dosyaları (*.MP3)
    MPEG-1 Ses Layer-3 için Çalma Listesi dosyaları(*.M3U)
    ASUSDVD XP için Yürütme listesi dosyaları (*.PLS)
    MPEG-1 Video dosyaları (*.M1V)
    MPEG-2 Video dosyaları (*.M2V)
    Microsoft Waveform ses dosyaları (*.WAV)
    Windows Media dosyaları (*.ASF; *.WM; *.WMA; *.WMV)
    Video for Windows dosyaları (*.AVI)
    Video CD dosyaları (*.DAT)

 Not(*): İsteğe bağlı özellikler


======================
DONANIM UYUMLULUĞU
======================

 * Bunlarla sınırlı olmaksızın, Analog Devices, Aureal, Creative, Cirrus/Crystal, CMedia, 
   ESS, Fortemedia, KCTech, Philips/VLSI, Realtek, Sigmatel, SiS, TI, Yamaha, VIA ve  
   tarafından üretilenler ve diğer pek çoğu dahil, Microsoft WAVEFORMATEXTENSIBLE 
   arabirimini destekleyen tam çok (4 veya 6) kanallı ve SPDIF/Toslink ses aygıtı desteği. 

   Desteklenen yaygın ses kartları, sınırlama olmaksızın, şunları içerir:

     Creative Sound Blaster Live! 5.1 ailesi
     Creative Sound Blaster Audigy ailesi
     Hercules GameTheater XP 
     Philips Acoustic Edge
     Turtle Beach Santa Cruz
     VideLogic Sonic Fury

   Bu işlevin doğru çalışması için özgün kart/aygıt imalatçısının en son sürücüsünü 
   kurmanız, ama herhangi bir yerleşik Windows sürücüsü kullanmamanız önerilir. 


 * ATI, Intel, NVidia, PowerVR, SiS, Trident ve VIA/S3 görüntü yongaları veya tümleşik 
   yonga kümeleri tarafından sunulan görüntü yürütme hızlandırma donanımını destekler. 
   Hızlandırma işlevleri Inverse Discrete Cosine Transform - Ters Kesikli Kosinüs 
   Transformasyonu (iDCT; sadece ATI için), Donanım Hareket Dengeleme ve Alt Resim Alfa 
   Karıştırma birimlerini kapsar.  

   DirectDraw yer paylaşımı yetisini sunan diğer herhangi bir satıcı tarafından üretilen 
   görüntü kartları da desteklenir.  
   
   Yeni geliştirilen Microsoft DirectX Görüntü Hızlandırma API'si ile, DVD hızlandırma 
   donanımı sadece Windows ME ve Windows 98 altında değil, Windows XP ve Windows 2000 
   altında da kullanılabilir. ASUSDVD XP, DirectX VA ile tümüyle uyumlu ve Microsoft 
   WHQL sertifikalıdır.

   "Hardware Hızlandırma" etkinse, bazı sistemlerde alt yazıları ilginç renklerde 
   görebilirsiniz. Bunun nedeni görüntü sürücüsünün sadece Microsoft DirectX VA 
   arabiriminin eski bir biçimini destekliyor olmasıdır. Bu işlevin hatasız çalışması 
   için özgün kart/yonga imalatçısının en son sürücüsünü kurmanız önerilir.

   Ancak, Windows 2000 veya Windows XP altında, en yeni sürücüyü kullandığınızda da sorun 
   devam ediyorsa, "Donanım Hızlandırma" seçeneğini devreden çıkarmanız gerekecektir.
   Windows ME ve Windows 98 altında, ASUS ASUSDVD XP program klasöründeki "CLDXVA.AX" 
   dosyasının yeniden adlandırılması, programı DirectX VA değil, satıcıya özgü özel 
   arabirimleri kullanmaya zorlar. Böylece, bu yöntemle hızlandırma donanımını kullanmak 
   mümkün olur.  

 * ASUSDVD XP 4.0, AMD 3DNow! Professional, Enhanced 3D Now!, Intel Streaming SIMD 
   Extensions 2 (SSE2), SSE ve MMX gibi çokluortam komut kümeleri için en iyi duruma 
   getirilmiştir.

 * Sürücü SFF8090 komut kümesine ve (uygulanabilirse) SBP-2'ye uyduğu sürece ATAPI, SCSI, 
   1394 veya CardBus arabirimine sahip yeni DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+RW veya DVD-ROM/CD-RW 
   combo sürücüsüyle uyumludur.

 * Intel, VIA, SiS, ALi ve AMD'den tüm Socket 478, Socket370, Slot1, SocketA ve SlotA 
   yonga kümeleriyle uyumludur. Ayrıca, Transmeta Crusoe sistemleriyle de uyumludur.
 

===============================================
GENEL ÇALMA PERFORMANSI VE KALITE KONULARI
===============================================

 * Dolby Headphone, SRS TruSurroundXT veya Dolby Pro Logic II kod çözücüyü etkinleştirmek 
   veya DTS dijital saran izleri olan DVD başlıklarını yürütmek için, 400MHz veya daha 
   yüksek işlemcili bir sistem ve en az 128MB RAM önerilir.

 * 2 Hoparlör Modunda (Ses Yapılandırma), "A3D/DirectSound3D" seçildiği zaman ses düzeyi 
   "Stereo" veya "Dolby Surround" kullanımına kıyasla daha düşük olabilir. Bu olağan bir
   durumdur.

 * "Özgün" yerine "Canlı", "Sinema" veya "Parlak" gibi görüntü profillerinin 
   etkinleştirilmesi fazladan CPU gücü tüketimine yol açar. Ayrıca, en 400MHz hızda 
   çalışan bir sistem kullanılması önerilir.

 * Bir sabit sürücüde DVD dosyaları yürütülmesine ilişkin kısıtlamalar:

   - Dosya kümesini yürütmek için, kullanıcı (DVD Video biçimi için) "VIDEO_TS.IFO" veya 
     (DVD Video Kayıt Biçimi için) "VR_MANGR.IFO" dosyasını açmalıdır.
   - DVD Otomatik Sürdürme işlevi kullanılamaz.
   - Başlangıçtaki yürütme sırasında yer işareti konulabilir, ama bunlar dosya kümesi 
     tekrar yürütülürken kullanılamaz.

 * Çalma performansını geliştirmek için DVD-ROM sürücüsünün DMA modunu etkinleştirme:

   DVD disklerine erişim sırasında CPU yüklemesini azaltmak için DVD-ROM'unuzun DMA 
   işlevini etkinleştirmeniz ÖNEMLE tavsiye edilir. Windows XP, Windows 2000, Windows ME, 
   Windows 98, Windows 98SE ve Windows 95 OSR2'nin tümü de yerleşik DMA desteğini kapsar. 

   DMA seçeneğini etkinleştirmenize yardımcı olmak için ASUSDVD XP kurulduktan sonra 
   ASUS sistem tanı aracı otomatik olarak başlatılır. Ancak, Windows XP altında 
   sadece DVD-ROM sürücülerinizin DMA durumunu gösterir, çünkü Windows XP, varsayılan 
   değer olarak, kurulum sürecinde DMA desteğini etkinleştirir.

 * Görüntü konuları

   ASUSDVD XP, Microsoft(tm) DirectDraw, DirectSound ve DirectSound3D'yi destekler. 
   ASUSDVD XP sürümünü Microsoft(tm) DirectX Runtime'ın son sürümüyle çalıştırmanız 
   önerilir. 

   ASUSDVD XP en iyi çalma performansı ve video kalitesi için DirectDraw yer 
   paylaşımı yüzeyinin var olmasını gerektirir. Bugünlerde neredeyse tüm görüntü kartları 
   bu özelliği desteklemektedir. 

   DirectDraw yer paylaşım yüzeyi oluşturulamazsa, ASUSDVD XP DirectDraw ekran dışı 
   modu adı verilen daha yavaş bir modu kullanır. Bu renk derinliği, masaüstü çözünürlüğü 
   veya ekran yenileme hızının çok yüksek olmasından ve bir yer paylaşımı yüzeyinin 
   oluşturulmasını desteklemeye yeterli bant aralığı bırakmamasından veya görüntü kartının 
   en son DirectX Runtime'ın kurulmasını gerektirmesindendir. Ekran çözünürlüğünü, renk 
   derinliğini ve yenilenme hızını düşürmeyi deneyip tekrar deneyebilirsiniz. 

   DVD başlıklarının video çözünürlüğü 640x480'den yüksek olduğundan ASUSDVD XP'yi 640x480 
   altındaki bir masaüstü çözünürlüğünde çalıştırmamanız önerilir.


=================================
MICROSOFT (tm) DIRECTSHOW DESTEĞI
=================================

 * ASUSDVD XP Microsoft (tm) DirectShow şikayeti. Etkileşimli DVD film veya oyunları 
   bu film veya oyunların içindeki MPEG-2 veya video kliplerin veya yüksek kaliteli Dolby 
   Digital ses dosyalarının kodunu çözmek için ASUSDVD XP DirectShow süzgeçlerini 
   kullanabilir.

   Süzgeçlerin doğru çalışması için en son DirectX Media Runtime sürümünün kurulu olması 
   gerekir.


=====================================
Windows NT 4.0 ALTINDAKİ KISITLAMALAR
=====================================

 * Power DVD XP 4.0'ın Windows NT 4.0 altında doğru çalışması için Service Pack 5 veya 
   üzeri kurulu olmalıdır 

 * Araç Çubuğu Gezinme denetimi Windows NT 4.0 altında kullanılamaz.


    


  
