                   ********************************************
                                  ASUSDVD XP

                   (c) 저작권 ASUSTek 1997-2002
                   ********************************************

ASUSTek ASUSDVD XP을 이용해 주셔서 감사드립니다!

이 읽어보기 파일은 ASUSDVD XP에 관한 최신 정보를 포함하고 있습니다.자세한 ASUSDVD XP 
XP 4.0의 실행 명령과 사용법은 온라인 도움말이나 사용자 설명서를 참조 하시기 바랍니다.
 
- ASUSDVD XP의 새로운 점
- ASUSDVD XP에 추가된 기능들
- 하드웨어 호환성
- 일반적인 재생 성능 및 성능 향상에 관한 사항들
- 마이크로소프트(tm) DirectShow 지원
- Window NT 4.0 상에서의 한계


=============================
ASUSDVD XP의 새로운 점
=============================

각 기능에 대한 보다 자세한 설명들은 온라인 도움말이나 사용자 설명서를 참조 하십시오.

-------
 오디오 
-------

 * DTS DVD 타이틀과 DTS 오디오 CD를 재생하기 위한 인증받은 다중 채널 DTS 디지털 서라운드 
   디코더. (*) 

 * MP3, 오디오 CD, 비디오 CD, 수퍼 비디오 CD, LPCM/MPEG 오디오 DVD 등의 스테레오 소스를 
   다중 스피커 환경에서 서라운드 사운드로 처리해 주는 돌비 프로 로직 II 디코더. (*)

 * 2개의 스피커로 강화된 가상 서라운드 사운도와 가상 베이스를 제공하는 트루서라운드, 포커스
   및 트루 베이스를 포함하는 SRS 트루서라운드XT(tm) (*)

 * A3D 및 마이크로소프트 DirectSound3D 기술을 이용함으로써 인터렉티브한 가상 스피커 위치 
   설정을 가능하게 함.

 * 조용한 환경, 일반 환경, 시끄러운 환경을 위한 돌비 디지털 다이나믹 레인지 컨트롤 제공. 
   또한 노트북이나 랩탑에서 청취 가능한 볼륨으로 증폭하기 위해 유용.

 * 헤드폰, 2-스피커 시스템, 4-스피커 시스템을 위해 저주파 효과를 믹싱하기 위한 옵션.

 * 돌비 디지털 서라운드 EX 트랙이 제공되는 DVD 타이틀을 재생하기 위해 Guillemot GameTheater 
   XP와 같은 8채널 사운드 지원 및 8개의 독립 오디오 채널 출력 지원. (*)

 * 윈도우 XP 및 윈도우 2000(서비스팩 2 설치)에서 마이크로소프트 WAVEFORMATEXTENSIBLE  
   인터페이스를 통해 DTS/돌비 디지털 멀티 채널이나 SPDIF 출력 지원. (*)

 참고(*): 풀 멀티 채널 DTS/돌비 디지털, 돌비 프로 로직 II 디코더, 돌비 헤드폰 및 SRS 
 트루사운드XT 기능은 모두 옵션으로 제공되며 사용자의 ASUSDVD XP 버전에서 사용하지 못할 
 수도 있습니다.

-------
 비디오
-------

 * 기존의 밝기, 노랑/파랑 및 빨강/녹색 제어 기능에 새로 추가된 대비 및 색조 조절 기능 등을 
   포함한 풀 레인지 비디오 조절 기능.

 * 4개의 기본 비디오 프로파일 : 원본, 생생하게, 밝게, 극장.

 * 자신만의 비디오 프로파일을 생성, 정의, 저장할 수 있는 기능!

 * 새로운 마이크로소프트 DirectX 비디오 가속 WHQL 인증 받음. 윈도우 XP, 윈도우 2000, 윈도우 
   ME 및 윈도우 98 하에서 ATI, 인텔 NVidia, PowerVR 및 SiS 디스플레이 칩/통합 칩셋에서의 
   하드웨어 MPEG 비디오 디코딩 회로를 사용함으로써 DVD 비디오 재생을 지원합니다.

 * ATI Radeon 8500/7500, Radeon VE, NVidia GeForce2 MX/MX200/MX400 및 Matrox 시리즈와 같은 
   듀얼 뷰 비디오 카드 완벽 지원.

 * ASUSTek의 독점적인 보간 기술을 이용해서 화면 캡처 기능 강화. 원본 DVD 비디오 프레임 
   크기(비디오 소스) 또는 현재의 비디오 크기로 캡처할 수 있는 옵션이 제공됨.
    
 * 강화된 비디오 디인터레이서 및 UV 업 샘플러.
 
 * 16:9 영화 및 레터박스 4:3 영화에 대한 정확한 화면비 제공으로 와이드스크린 모니터 지원.

----------
 재생 포맷
----------

  * 모든 DVD 포맷 재생 지원: DVD 비디오, DVD 비디오 녹화 (DVD-RAM 또는 DVD-RW), cDVD 
    (CD-R/RW 상에서의 DVD), cdDVD, 및 miniDVD. 

  * 수퍼 비디오 CD 및 비디오 CD 2.0 디스크 재생 지원.

  * 사용자 하드의 모든 폴더에서 바로 DVD 파일이 재생되고 미리 보기 가능. 

  * 1394, ATAPI, SCSI 또는 카드 버스 인터페이스를 통해 새로운 DVD-RAM, DVD-R/RW 또는 
    DVD-ROM/CD-RW 콤보 드라이브와 호환성 가짐.

----------------------------
 네비게이션 및 사용자 컨트롤 
----------------------------

  * 개선된 툴바 네비게이터: 스피드 슬라이더 추가. 사용자가 원하는 기능을 결정해서 툴바를 
    사용자 정의할 수 있습니다. 전체 화면 모드에서만 툴바를 표시해 주는 옵션도 제공됩니다.

  * 비디오 윈도우를 항상 맨위로(옵션).

  * 마우스 휠 설정: "전/후 무작위 재생", "이전/다음 챕터", "볼륨 조절 " 또는 "시간 탐색"과 
    같은 기능을 포함해서 마우스 휠의 기능을 사용자 정의 할 수 있음.

  * "Page Up" 및 "Page Down"키를 이용해서 시간 탐색 지속 시간을 1초에서 600초 사이의 값으로 
    선택할 수 있음. 

  * DVD 자동 계속 재생: 영화 재생이 중단되면 다음 번에 사용자는 영화의 처음부터 보거나 
    중단된 시점에서부터 계속 볼 수 있음.

  * 1/8배(익스프레스 메뉴에서만)에서 32배까지 가능한 느리게/빠르게/단계별 전진/후진 재생 
    기능.

-----
 기타 
-----

  * Microsoft WHQL(윈도우 하드웨어 품질 랩)에서 윈도우 XP, 윈도우 2000, 윈도우 ME 및 윈도우 
    98에 대해 인증. 윈도우 XP 윈도우와 대화 상자의 새로운 외관과 완벽하게 호환됨. 

  * 타이틀의 현재 위치와 비디오 비트율(고정 또는 가변), 오디오 디코딩 타입, 채널 정보 및 
    오디오 비트율을 표시해 주는 타이틀 정보 및 다이나믹 비트율 모니터.

  * 인텔 SSE2(스트리밍 SIMD 확장 2) 및 AMD 3DNow!에 최적화됨 전문 (차세대 애슬론 및 듀론 
    프로세서에서) 명령어 집합.

  * 최신 DVD 뉴스와 자원 검색을 위한 새로운 i-power 페이지 이 포털 페이지는 오프라인 상에서 
    이후에 갱신, 이용 가능합니다.

  * 유연성을 갖춘 스킨 기술: 크리스탈 XP, 오스카 XP, 네오 XP 및 이피퍼니 XP등 새로 디자인된 
    4개의 스킨. 각각의 스킨에 대해 사용자는 바탕화면을 효율적으로 사용하기 위해 완전한 
    기능을 제공하는 버전이나 최소화된 버전 중 하나를 선택할 수 있습니다.

  * 다른 컴퓨터에서 즐겨찾기 DVD 데이터를 가져오거나 보낼 수 있음.


===========================
ASUSDVD XP의 부가 기능
===========================

* 돌비 헤드폰 지원 (*)

* AB 구간 반복 재생

* 독점적인 이중 자막 기술 AB 구간 반복 기능과 함께 사용하면 언어 학습용으로 적합하게 사용할 
  수 있습니다.

* 클로즈 캡션 디코더

* 디지털 확대 기능 

* 인텔, VIA, SiS, ALi 및 AMD의 모든 종류의 시스템 칩셋을 위한 DMA 사용 가능/상태 확인 
  도구를 포함한 시스템 분석 도구.Windows ME, Windows 2000, Windows 98, Windows 98 SE 및 
  Windows 95 OSR2 지원

* ASUSDVD XP를 직접 제어하기 위해 로지텍, 마이크로소프트나 기타 입력 장치들처럼 멀티미디어 
  키보드에 따르는 HID을 위한 마이크로소프트 HID(휴먼 인터렉티브 장치) 인터페이스 지원 

* OSD(On Screen Display) 지원.글자꼴, 글자 크기, 글자 색상, 디스플레이 지속 시간, 디스 
  플레이 지점 및 바탕 OSD 색상 변경 가능.

* ASUSDVD XP에서 제공되는 재생기 상태, 디스플레이 모드, 비디오/오디오/삽입 그림 특성 
  및 완벽한 하드웨어 정보와 관련된 정보 제공 페이지

* 비주얼 즐겨찾기 뷰어 및 효율적인 즐겨찾기 관리.각 즐겨찾기에 대해 수작업을 통한 장면 
  설명을 할 필요 없음.

* 비주얼 챕터 뷰어

* 다중 사용자 아동 보호 수준 제어 기능 및 사용자 관리

* 모든 폴더, Windows의 바탕화면, 혹은 Windows 클립보드로 저장 가능한 효율적인 화면 캡처

* 와이드 화면 영화의 레터박스 혹은 팬&스캔 모드로의 선택적 재생.팬&스캔 모드에서 사용자는 
  마우스 버튼을 누르고 드래그해서 비디오 화면 크기를 조절 가능합니다.

* 오디오 CD와 비디오 CD를 비롯한 다양한 종류의 미디어 파일 재생

오디오 CD 트랙 (*.CDA) 
DVD-비디오 오브젝트 파일 (*.VOB)
DVD-비디오 녹화 오브젝트 파일 (*.VRO)
    돌비 디지털 AC-3 오디오 파일 (*.AC3)
MIDI 오디오 파일 (*.MID; *.RMI)
MPEG-1/2 파일 (*.MPG; *.MPEG)
MPEG-1 오디오 레이어-2 파일 (*.MP2)
MPEG-1 오디오 레이어-3 파일 (*.MP3)
MPEG-1 오디오 레이어-3를 위한 재생 리스트 파일 (*.M3U)
    ASUSDVD XP용 재생 목록 파일 (*.PLS)
MPEG-1 비디오 파일 (*.M1V) 
MPEG-2 비디오 파일 (*.M2V)
마이크로소프트 웨이브 형식 오디오 파일 (*.WAV)
Windows 미디어 파일 (*.ASF; *.WM; *.WMA; *.WMV)
윈도우를 위한 비디오 파일(*.AVI)
비디오 CD 파일 (*.DAT)

 참고(*): 옵션 기능


======================
하드웨어 호환성
======================

 * 아날로그 디바이스, Aureal, 크리에이티브, Cirrus/Crystal, CMedia, ESS, Fortemedia, KCTech,
   필립스/VLSI, Realtek, Sigmatel, SiS, TI, 야마하, VIA 등에서 제조한 사운드 장치 및 
   마이크로소프트 WAVEFORMATEXTENSIBLE 인터페이스를 지원하는 다른 사운드 장치에 대해 완벽한 
   멀티 채널(4 또는 6) 및 SPDIF/Toslink 사운드 장치 지원. 

   다음과 같은 인기 있는 사운드 카드 지원(여기에 한정되지는 않음):

     크리에이티브 사운드 블라스터 라이브 5.1 시리즈
     크리에이티브 사운드 블라스터 오디지(Audigy) 시리즈
     허큘리스 GameTheater XP 
     필립스 아쿠스틱 에지
     터틀 비치 산타 크루즈(Turtle Beach Santa Cruz)
     VideLogic Sonic Fury

   이 기능을 완벽하게 사용하기 위해서는 윈도우에 내장된 드라이버 대신 카드/장치 
   제조업체에서 제공하는 드라이버를 설치하는 것이 바람직합니다.  


 * ATI, 인텔, NVidia, PowerVR, SiS, Trident 및 VIA/S3에서 제작한 디스플레이 칩 또는 통합 
   칩셋에서의 비디오 재생 가속 하드웨어 지원. 역 이산 코사인 변환(iDCT; ATI 전용), 하드웨어 
   동작 보정 기능 및 삽입 그림 알파 블렌딩 유닛을 포함한 가속 기능.   

   DirectDraw 오버레이 기능을 지원하는 다른 업체에서 제작한 디스플레이 카드도 지원됩니다.  
   
   새로 개량된 마이크로소프트 DirectX  비디오 가속 API를 사용해서 DVD 가속 하드웨어를 윈도우 
   ME/98에서 뿐만 아니라 윈도우 XP 및 윈도우 2000에서도 사용할 수 있습니다. ASUSDVD XP 
   4.0은 DirectX VA와 완벽하게 호환성을 가질 뿐만 아니라 마이크로소프트 WHQL의 인증을 
   받았습니다.

   하드웨어 가속 기능을 사용하면 몇몇 시스템에서 자막이 색으로 표시되는 것을 발견할 수도 
   있습니다.  이것은 디스플레이 드라이버가 구형 마이크로소프트 DirectX VA 인터페이스만을 
   지원하기 때문에 발생하는 것입니다. 이 기능을 완벽하게 사용하기 위해서는 윈도우에 내장된 
   드라이버 대신 카드/장치 제조업체에서 제공하는 드라이버를 설치하는 것이 바람직합니다. 

   그러나 최신 드라이버를 사용하고 나서도 문제가 계속 발생하면 윈도우 2000/XP에서 '하드웨어 
   가속' 옵션을 이용하지 말아야 합니다.  윈도우 ME/98환경에서는 ASUSTek ASUSDVD XP 프로그램 
   폴더 에 남아 있는 "CLDXVA.AX" 파일 때문에 프로그램이 DirectX VA가 아닌 제조 업체별 
   인터페이스를 사용하게 됩니다. 따라서 이 방법으로는 하드웨어 가속 기능이 여전히 
   사용되지안습니다.  

 * ASUSDVD XP은 AMD 3DNow! 프로페셔널, 강화된 3DNow!, 3DNow!, 인텔 스트리밍 SIMD 확장 
   2 (SSE2), SSE 및 MMX와 같은 멀티미디어 명령어 집합에 완벽하게 최적화되어 있음.

 * 드라이버가 SFF8090 명령어 집합과 SBP-2를 따르는 한 ATAPI, SCSI, 1394 혹은 카드 버스 
   인터페이스를 가진 새로운 DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+RW 또는 DVD-ROM/CD-RW 콤보와 호환.

 * 인텔, VIA, SiS, ALi와 AMD의 모든 Slot1, Socket370, SlotA, SocketA와 Super7 칩셋과 호환 
   가능. 또한 트랜스메타 크루소 시스템과도 호환.
 

=============================================
일반적인 재생 성능 및 성능 향상에 관한 사항들
=============================================

 * 돌비 헤드폰, SRS TruSurround XT 또는 돌비 프로 로직 II 디코더를 사용하기 위해 또는 DTS 
   디지털 서라운드 트랙이 포함된 DVD를 재생하려면 400MHz 이상의 프로세서와 128 MB 이상의 
   램을 사용하는 것이 바람직합니다.

 * 2 스피커 모드(오디오 설정)에서, "A3D/DirectSound3D"를 선택하면 '스테레오' 나 '돌비 
  서라운드'에 비해 약한 오디오 볼륨이 제공될 수도 있습니다. 이것은 정상적인 현상입니다. 

 * '원본'이외에 '생생함', '극장', '밝음' 등의 비디오 프로파일을 선택하면 CPU 파워를 
  추가적으로 소비하게 됩니다. 또한 400MHz 이상의 시스템에서 사용하는 것이 좋습니다.

 * HDD에서 DVD를 재생하는 경우의 한계:

   - 사용자는 파일을 재생하기 위해 "VIDEO_TS.IFO" (DVD 비디오 포맷)이나 "VR_MANGR.IFO" 
     (DVD 비디오 레코딩 포맷)를 열어야 합니다.
   - DVD 자동 계속 재생 기능은 사용할 수 없습니다.
   - 즐겨찾기 기능을 사용할 수는 있지만 파일을 다시 재생할 때 다시 사용할 수 없습니다.

* 재생 성능을 강화하기 위해 DVD-ROM 드라이브의 DMA 모드 활성화하기:

DVD 디스크에 CPU의 부하를 줄이기 위해 DVD-ROM의 DMA기능을 활성화하는 것이 바람직합니다.
Windows 2000, Windows ME, Windows 98, Windows 98SE 및 Windows 95 OSR2 모두 DMA 지원 기능을 
포함하고 있습니다. 

ASUSDVD XP가 설치된 후 사용자가 DMA 선택 사양을 활성화할 수 있도록 하기 위해 사이버 링크 
시스템 진단 프로그램이 자동적으로 실행될 것입니다. 그러나 윈도우 XP에서는 기본적인 설정 
과정에서 DMA 지원을 활성화하기 때문에 사용자의 DVD-ROM 드라이브의 DMA 상태만 보여 줍니다.

* 디스플레이 관련 문제:

   ASUSDVD XP는 마이크로소프트(tm)의 DirectDraw, DirectSound 및 DirectSound3D를 지원합니다.
   최신 버전의 DirectX를 설치 한 후 ASUSDVD XP을 실행하는 것이 바람직합니다. 

ASUSDVD XP은 최적의 재생 성능 및 최고의 화질을 얻기 위해 DirectDraw 오버레이 서피스가 
필요합니다.현재의 비디오 카드는 대부분 이 기능을 지원하고 있습니다. 

   DirectDraw 오버레이 서피스를 생성할 수 없다면, ASUSDVD XP은 DirectDraw 오프 스크린 
   모드라고 불리우는 보다 느린 모드를 이용합니다.
   이 문제는 윈도우의 색상 수와 해상도 혹은 화면 주사율이 너무 높고 오버레이 서피스 생성을 
   유지하기 위한 대역폭이 불충분한 경우이거나 비디오 카드에 최신 버전의 DirectX를 설치할 
   필요가 있기 때문에 발생합니다. 
   색상 수, 해상도 혹은 화면 주사율을 낮춘 후 다시 시도해 보십시오. 

DVD 타이틀의 비디오 해상도가 640x480보다 더 높으므로 640x480  해상도에서는 ASUSDVD XP를 
실행시키지 않도록 하십시오.


==================================
마이크로소프트(tm) DirectShow 지원
==================================

* ASUSDVD XP은 마이크로소프트(tm) DirectShow와 호환성을 가집니다.
인터액티브 DVD 타이틀이나 게임은 고해상도의 MPEG-2나 고음질 돌비 디지털 오디오 파일을 해당 
타이틀이나 게임 내에서 디코딩하기 위해 ASUSDVD XP DirectShow 필터를 사용하게 됩니다.

필터가 적절히 작동하기 위해서는 최신 버전의 DirectX가 설치되어 있어야 합니다.


===========================
Window NT 4.0 상에서의 한계
===========================

* 윈도우 NT 4.0에서 ASUSDVD XP가 잘 동작하려면 서비스 팩 5 이상의 버전이 설치 되어 있어야 
  합니다. 

* 도구 막대 네비게이터 컨트롤은 윈도우 NT 4.0에서는 쓸 수 없습니다. 


    


  
