;
; Copyright (c) 2002 Microsoft Corporation
;
; Module Name:
;
;    bthpan.inx
;
; Abstract:
;
;     The INX file for the Bluetooth PAN driver
;

[Version]
Provider    = %ATHR%
Signature        = "$Windows NT$"
Class            = Net
ClassGuid        = {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
DriverVer=08/22/2012,8.0.0000.0208
CatalogFile = btath_pan.cat

[Manufacturer]
%ATHR% = Standard,NTx86, NTamd64

[SourceDisksFiles]
btath_pan.sys=99

[SourceDisksNames]
99=%DISK_NAME%,


[DestinationDirs]
DefaultDestDir     = %WINDOWS_DIR%
BthPan.CopyFiles   = %DRIVERS_DIR%

[Standard]
%BthPan.DisplayName% = BthPan.Install, BTHENUM\{BC21181D-AFAB-49A0-8DD9-EFFA9268E98F}

[Standard.NTx86]
%BthPan.DisplayName% = BthPan.Install, BTHENUM\{BC21181D-AFAB-49A0-8DD9-EFFA9268E98F}

[Standard.NTamd64]
%BthPan.DisplayName% = BthPan.Install, BTHENUM\{BC21181D-AFAB-49A0-8DD9-EFFA9268E98F}

[BthPan.Install]
Characteristics    = %NCF_VIRTUAL%
CopyFiles          = BthPan.CopyFiles
AddReg             = BthPan.AddReg
*IfType            = 6                  ; IF_TYPE_ETHERNET_CSMACD
*MediaType         = 0                  ; NdisMedium802_3
*PhysicalMediaType = 0xa                ; NdisPhysicalMediumBluetooth

[BthPan.CopyFiles]
btath_pan.sys

;[ControlFlags]
;ExcludeFromSelect = *

[BthPan.Install.Services]
AddService = BthPan, %SPSVCINST_ASSOCSERVICE%, BthPan.AddService

[BthPan.AddService]
DisplayName    = %BthPan.DisplayName%
ServiceType    = %SERVICE_KERNEL_DRIVER%
StartType      = %SERVICE_DEMAND_START%
ErrorControl   = %SERVICE_ERROR_NORMAL%
ServiceBinary  = %12%\btath_pan.sys
LoadOrderGroup = NDIS
Description    = %BthPan.DisplayName%

[BthPan.AddReg]
; Clsss Information
;HKR, Ndi,             HelpText,     0,  %BthPan.HelpText%
HKR, Ndi,             Service,      0,  "Btath_pan"

; Interfaces
HKR, Ndi\Interfaces,  UpperRange,   0,  "ndis5, ndis5_ip6"
HKR, Ndi\Interfaces,  LowerRange,   0,  "nolower"

; Static configuration parameters
;HKR, , ServiceId,   0x00010001,  %Bthpan.DefaultServiceId%
;HKR, , ServiceLangT,0x00000000,  %Bthpan.DefaultServiceLang%
;HKR, , ServiceName, 0x00000000,  %Bthpan.DefaultServiceName%
;HKR, , ServiceDesc, 0x00000000,  %Bthpan.DefaultServiceDesc%

[strings]
; Non-localizable
WINDOWS_DIR            = 10 ; %windir%
DRIVERS_DIR            = 12 ; %windir%\system32\drivers
SYSTEM32_DIR           = 11 ; %windir%\system32
SERVICE_KERNEL_DRIVER  = 1
SERVICE_DEMAND_START   = 3
SERVICE_ERROR_NORMAL   = 1
SPSVCINST_ASSOCSERVICE = 0x00000002
COPYFLG_WARN_IF_SKIP   = 0x00000001
COPYFLG_NOSKIP         = 0x00000002
NCF_VIRTUAL            = 0x1
; Localizable

ATHR                   = "Qualcomm Atheros Communications"
DISK_NAME	       = "BlueManager Driver Disk"
BthPan.DisplayName     = "Bluetooth PAN Device"
;BthPan.HelpText        = "Bluetooth PAN HelpText"

; Configurable
;Non-localizable
;BthPan.DefaultServiceId   = 0x3   
;Localizable
;BthPan.DefaultServiceLang = "en"  
;Bthpan.DefaultServiceName = "Personal Ad Hoc User Service"
;Bthpan.DefaultServiceDesc = "Personal Ad Hoc User Service"
